<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3" y1="0" x2="24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="13" x2="3" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="13" x2="0" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="10" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="3" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="24" y1="0" x2="27" y2="3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="10" x2="24" y2="13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="10" x2="27" y2="3" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="my-rcl">
<packages>
<package name="2512_NORMAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-connectors">
<packages>
<package name="PAX4X8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="my-rcl" package="2512_NORMAL" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="my-rcl" package="2512_NORMAL" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="24"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="my-connectors" package="PAX4X8" value="PAD4X8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="my-connectors" package="PAX4X8" value="PAD4X8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="PAD"/>
<contactref element="X" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="PAD"/>
<contactref element="X" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
