<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.525" y1="28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="9.525" y2="-28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="-28.575" x2="9.525" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<text>V0.2
R1.0</text>
<text>Copyright (C) 2020
Herbert Pötzl</text>
<text>24 Port
OC Shield</text>
<text>Licensed under
CERN OHL v1.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pincon">
<packages>
<package name="2X08M_SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-18S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT363">
<description>&lt;li&gt;&lt;b&gt;SOT363&lt;/b&gt;&lt;hr&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Plastic surface-mounted package; 6 leads
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEDEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;IEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEITA&lt;/u&gt;:  SC-88&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="array">
<packages>
<package name="EXB38V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 3.2 mm x 1.6 mm size (EXB38V, V8V)&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
<variantdef name="Min"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HDR-S" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-N" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-hirose" package="FH12-18S-0.5SH" value="FH12-18S-0.5SH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6164"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324547"/>
<attribute name="MPN" value="FH12-18S-0.5SH(55)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-hirose" package="FH12-18S-0.5SH" value="FH12-18S-0.5SH">
<attribute name="MPN" value="FH12-18S-0.5SH(55)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324547"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6164"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-hirose" package="FH12-18S-0.5SH" value="FH12-18S-0.5SH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6164"/>
<attribute name="MPN" value="FH12-18S-0.5SH(55)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324547"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN1" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q7" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q8" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN3" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q9" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q10" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q11" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q12" library="transistor" package="SOT363" value="NX3008CBKS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN5" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN6" library="array" package="EXB38V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HDR-N" pad="1"/>
<contactref element="HDR-N" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="16"/>
<contactref element="X3" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="12"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="18"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="18"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="4"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="4"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="4"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="4"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="4"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="4"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="4"/>
<contactref element="Q10" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="4"/>
<contactref element="Q11" pad="1"/>
<contactref element="Q11" pad="4"/>
<contactref element="Q12" pad="1"/>
<contactref element="Q12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XX2_P">
<contactref element="HDR-N" pad="15"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XX2_N">
<contactref element="HDR-N" pad="13"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XX1_P">
<contactref element="HDR-N" pad="16"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX1_N">
<contactref element="HDR-N" pad="14"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XX4_N">
<contactref element="HDR-S" pad="16"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX4_P">
<contactref element="HDR-S" pad="14"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XX3_N">
<contactref element="HDR-S" pad="15"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XX3_P">
<contactref element="HDR-S" pad="13"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO9">
<contactref element="HDR-N" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO0">
<contactref element="HDR-N" pad="12"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO1">
<contactref element="HDR-N" pad="11"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO3">
<contactref element="HDR-N" pad="9"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO2">
<contactref element="HDR-N" pad="10"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO5">
<contactref element="HDR-N" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO4">
<contactref element="HDR-N" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO7">
<contactref element="HDR-N" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO6">
<contactref element="HDR-N" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO7">
<contactref element="HDR-S" pad="5"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO6">
<contactref element="HDR-S" pad="6"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO5">
<contactref element="HDR-S" pad="7"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO4">
<contactref element="HDR-S" pad="8"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO3">
<contactref element="HDR-S" pad="9"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO2">
<contactref element="HDR-S" pad="10"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO0">
<contactref element="HDR-S" pad="12"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO1">
<contactref element="HDR-S" pad="11"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO8">
<contactref element="HDR-S" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO9">
<contactref element="HDR-S" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO8">
<contactref element="HDR-N" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="HDR-S" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="1CH4">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="1CH2">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1CH1">
<contactref element="Q4" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1CH8">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1CH7">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="Q1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="1CH6">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="1CH3">
<contactref element="Q3" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="1CH5">
<contactref element="Q2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="2CH1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2CH2">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2CH3">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="Q7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2CH4">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2CH5">
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="Q6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2CH6">
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2CH7">
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="Q5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2CH8">
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND2">
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="HDR-S" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q4" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q3" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q8" pad="5"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="Q7" pad="5"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="Q6" pad="5"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="Q5" pad="5"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="Q12" pad="5"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="Q12" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="Q11" pad="5"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="Q11" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q10" pad="5"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q10" pad="2"/>
<contactref element="RN5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="Q9" pad="5"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="Q9" pad="2"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="3CH1">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="Q12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3CH2">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="Q12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3CH3">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="Q11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3CH4">
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="Q11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3CH5">
<contactref element="X3" pad="11"/>
<contactref element="Q10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3CH6">
<contactref element="X3" pad="13"/>
<contactref element="Q10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3CH7">
<contactref element="X3" pad="15"/>
<contactref element="Q9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3CH8">
<contactref element="X3" pad="17"/>
<contactref element="Q9" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
