<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="29.5" x2="94" y2="29.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="29.5" x2="94" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="29.5" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Fusion Simulator Parts</text>
<text>CMDS Output Board©2017</text>
<text>V1.0</text>
<hole x="39.85" y="24.61" drill="1.7"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-LED">
<packages>
<package name="LED-0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-30">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CH_OSRAM" library="ic-package" package="SOCKET-14" value=""/>
<element name="DISP_LED1" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="DISP_LED2" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="FL_OSRAM" library="ic-package" package="SOCKET-14" value=""/>
<element name="GO_LED" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="NOGO_LED1" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="NOGO_LED2" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="O1_OSRAM" library="ic-package" package="SOCKET-14" value=""/>
<element name="O2_OSRAM" library="ic-package" package="SOCKET-14" value=""/>
<element name="RDY_LED" library="Seeed-LED" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
</element>
<element name="30_PIN" library="con-3m" package="PAK100/2500-30" value="2530-">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1788688"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="7"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="7"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="7"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="7"/>
<contactref element="30_PIN" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="O1_OSRAM" pad="6"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="6"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="6"/>
<contactref element="FL_OSRAM" pad="6"/>
<contactref element="30_PIN" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="5"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="5"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="5"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="5"/>
<contactref element="30_PIN" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="3"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="3"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="3"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="3"/>
<contactref element="30_PIN" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="2"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="2"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="2"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="2"/>
<contactref element="30_PIN" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="8"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="8"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="8"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="8"/>
<contactref element="30_PIN" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="9"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="9"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="9"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="9"/>
<contactref element="30_PIN" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="10"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="10"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="10"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="10"/>
<contactref element="30_PIN" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="11"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="11"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="11"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="11"/>
<contactref element="30_PIN" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="13"/>
<contactref element="FL_OSRAM" pad="12"/>
<contactref element="FL_OSRAM" pad="4"/>
<contactref element="30_PIN" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="O2_OSRAM" pad="13"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="12"/>
<contactref element="O2_OSRAM" pad="4"/>
<contactref element="30_PIN" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="CH_OSRAM" pad="13"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="12"/>
<contactref element="CH_OSRAM" pad="4"/>
<contactref element="30_PIN" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="O1_OSRAM" pad="12"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="4"/>
<contactref element="O1_OSRAM" pad="13"/>
<contactref element="30_PIN" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="O1_OSRAM" pad="14"/>
<contactref element="30_PIN" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="O2_OSRAM" pad="14"/>
<contactref element="30_PIN" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="CH_OSRAM" pad="14"/>
<contactref element="30_PIN" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="14"/>
<contactref element="30_PIN" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="NOGO_LED1" pad="-"/>
<contactref element="NOGO_LED2" pad="-"/>
<contactref element="GO_LED" pad="-"/>
<contactref element="DISP_LED1" pad="-"/>
<contactref element="DISP_LED2" pad="-"/>
<contactref element="RDY_LED" pad="-"/>
<contactref element="30_PIN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="O1_OSRAM" pad="1"/>
<contactref element="30_PIN" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="O2_OSRAM" pad="1"/>
<contactref element="30_PIN" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="CH_OSRAM" pad="1"/>
<contactref element="30_PIN" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="FL_OSRAM" pad="1"/>
<contactref element="30_PIN" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="NOGO_LED1" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="NOGO_LED2" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="GO_LED" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="DISP_LED1" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="DISP_LED2" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="RDY_LED" pad="+"/>
<contactref element="30_PIN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
