<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.78" y1="45.72" x2="42.85" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="45.72" x2="42.85" y2="68.57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="68.57" x2="17.78" y2="68.57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="68.57" x2="17.78" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<text>Attiny 4/6/9/10 Programming
      Expansion Board
         Rev1 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="attiny">
<packages>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="attiny" package="SOT23-6" value="ATTINY10"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="ISP" library="attiny" package="2X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="ISP" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="PB0"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="PB1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="PB2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="ISP" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="PB3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="RESET"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
