<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="35.306" y="54.483" drill="2.286"/>
<text>M</text>
<text>E</text>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>Y</text>
<text>C</text>
<text>H</text>
<text>R</text>
<text>I</text>
<text>S</text>
<text>T</text>
<text>M</text>
<text>A</text>
<text>S</text>
<circle x="35.30811875" y="32.19658125" radius="25.4" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="51.39986875" y1="22.0006" x2="38.75153125" y2="50.932784375" width="0.025" layer="20" curve="111.945105"/>
<wire x1="33.532109375" y1="45.834409375" x2="27.05923125" y2="36.95908125" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="27.05923125" y1="36.95908125" x2="30.347690625" y2="36.95908125" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="30.347690625" y1="36.95908125" x2="22.8591" y2="29.684240625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="31.864709375" y1="50.932790625" x2="33.532109375" y2="45.83440625" width="0.025" layer="20" curve="88.655848"/>
<wire x1="22.8983" y1="29.72231875" x2="22.8379" y2="29.647540625" width="0.025" layer="46"/>
<wire x1="22.8379" y1="29.647540625" x2="26.12636875" y2="29.647540625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="26.12636875" y1="29.647540625" x2="19.216359375" y2="22.0006" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="32.475290625" y1="19.568890625" x2="32.475290625" y2="13.358390625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="37.08413125" y1="45.834409375" x2="43.557009375" y2="36.95908125" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="43.557009375" y1="36.95908125" x2="40.26855" y2="36.95908125" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="40.26855" y1="36.95908125" x2="47.757140625" y2="29.684240625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="47.717940625" y1="29.72231875" x2="47.77833125" y2="29.647540625" width="0.025" layer="46"/>
<wire x1="47.77833125" y1="29.647540625" x2="44.48986875" y2="29.647540625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="44.48986875" y1="29.647540625" x2="51.39986875" y2="22.0006" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="49.571490625" y1="19.568890625" x2="38.14095" y2="19.568890625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="38.14095" y1="19.568890625" x2="38.14095" y2="13.358390625" width="0.025" layer="20"/>
<wire x1="38.14095" y1="13.358390625" x2="49.571490625" y2="19.568890625" width="0.025" layer="20" curve="39.928896"/>
<wire x1="21.044740625" y1="19.568890625" x2="32.475290625" y2="13.3583875" width="0.025" layer="20" curve="39.928936"/>
<wire x1="37.08413125" y1="45.834409375" x2="38.75153125" y2="50.932790625" width="0.025" layer="20" curve="88.655662"/>
<wire x1="31.864709375" y1="50.932790625" x2="19.216365625" y2="22.000603125" width="0.025" layer="20" curve="111.945166"/>
<wire x1="21.044740625" y1="19.568890625" x2="32.475290625" y2="19.568890625" width="0.025" layer="20"/>
<text>BITBUCKET
SPARKINEER</text>
<text>GITHUB
TALBOT-J</text>
<text>2016-R1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00_RCL">
<packages>
<package name="IPC_0805_RC">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR or CAPACITOR - 0805 Land Pattern&lt;/b&gt;&lt;br&gt;0805 package IAW IPC-SM-782 REV A&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Mods include: addition of silk screen.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0_MyLIB">
<packages>
<package name="0805_NO_SILK">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CR2032_SMT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="00_RCL" package="IPC_0805_RC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="00_RCL" package="IPC_0805_RC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="00_RCL" package="IPC_0805_RC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="0_MyLIB" package="0805_NO_SILK" value=""/>
<element name="D2" library="0_MyLIB" package="0805_NO_SILK" value=""/>
<element name="D3" library="0_MyLIB" package="0805_NO_SILK" value=""/>
<element name="U$1" library="0_MyLIB" package="CR2032_SMT" value="BATT_2032"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P_PLUS2"/>
<contactref element="U$1" pad="P_PLUS1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="P_MINUS"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
