<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.685" y1="66.04" x2="19.685" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="66.04" x2="36.195" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.195" y1="66.04" x2="36.195" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.195" y1="55.88" x2="19.685" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="attiny25_45_85">
<packages>
<package name="SOIC8_EIAJ_208MIL">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
208-mil body</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="attiny25_45_85" package="SOIC8_EIAJ_208MIL" value="ATTINY85-20S"/>
<element name="100N" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="47K" library="rcl" package="R0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SRV1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="Servo1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SRV2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="Servo2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RSAT2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="RSAT2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="_RSAT2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="RSAT2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="470" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="||" library="led" package="CHIP-LED0805" value="||">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="&gt;SET&lt;" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="Taster">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="/RESET" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="/RESET">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="47K" pad="2"/>
<contactref element="VCC4" pad="1"/>
<contactref element="VCC1" pad="1"/>
<contactref element="VCC2" pad="1"/>
<contactref element="VCC3" pad="1"/>
<contactref element="470" pad="2"/>
<contactref element="100N" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="100N" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="GND3" pad="1"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND5" pad="1"/>
<contactref element="GND6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="47K" pad="1"/>
<contactref element="/RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSAT2">
<contactref element="RSAT2" pad="1"/>
<contactref element="_RSAT2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="470" pad="1"/>
<contactref element="||" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="||" pad="C"/>
</signal>
<signal name="TASTER">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="&gt;SET&lt;" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SERVO-2">
<contactref element="SRV2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SERVO-1">
<contactref element="SRV1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
