<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="39.37" y1="26.67" x2="59.995" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.995" y1="26.67" x2="59.995" y2="42.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.995" y1="42.535" x2="39.37" y2="42.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="42.535" x2="39.37" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<text>CH1</text>
<text>CH2</text>
<text>CH3</text>
<text>CH4</text>
<text>CH5</text>
<text>CH6</text>
<text>CH7</text>
<text>CH8</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X08M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X08-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X03M" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X03M" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead-2" package="1X08M" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead-2" package="1X08-S" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead-2" package="1X08-S" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead-2" package="1X08-S" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
