<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33.46" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="47.46" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.46" y1="0" x2="50" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50" y1="2.54" x2="50" y2="33.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="33.46" x2="47.46" y2="36" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="47.46" y1="36" x2="2.54" y2="36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="36" x2="0" y2="33.46" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>LED &amp; 3PDT ONLY this side</text>
<text>T</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>Thunder</text>
<text>Muscle</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="080_035">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5 mm lead spacing&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;7mm height/length and more</description>
</package>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_BIG">
</package>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="TWO_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/1V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vertical position&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 1 hole

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="080_035" value="100uF"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="080_035" value="100uF"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1uF"/>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="080_035" value="100uF"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C8" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10uF"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817"/>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value=""/>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIL08" value="LT1054"/>
<element name="IN" library="jacks" package="TWO_PADS" value=""/>
<element name="JMP" library="resistors" package="R0207/1V" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="jacks" package="TWO_PADS" value=""/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="CLR"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="2M2"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="2M2"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="100K"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="560R"/>
<element name="SW1" library="switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
<element name="V1" library="mb_supply" package="AB9V" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="V1" pad="-"/>
<contactref element="IN" pad="S"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
<contactref element="OUT" pad="S"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="JMP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
</signal>
<signal name="-9V">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JMP" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
<contactref element="LED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IN" pad="T"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="OUT" pad="T"/>
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="V1" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
