<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="25.6775" y="24.185" radius="22.75" width="0.1" layer="20"/>
<hole x="16.275" y="45.0175" drill="2.8"/>
<hole x="39.4025" y="5.8925" drill="2.8"/>
<text>UP-Pille V2
TimoS`16</text>
<text>Bottom</text>
<text>Top</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lm1117">
<description>&lt;b&gt;LM1117 Voltage Regulator&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;800mA LDO Regulator, available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and adjustable versions.&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223 Small-Outline Transistor Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_fuse">
<packages>
<package name="19560">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TR5 Fuse Holder Wickmann</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP8266 12E">
<packages>
<package name="ESP8266-ESP12E">
<description>
&lt;b&gt;ESP8266-12E with additional I/O and GPIO04/05 corrected&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
The author cannot warrant that this library is free from error
or will meet your specific requirements.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by PuceBaboon.com. Komagane, Nagano, JAPAN&lt;/author&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AST213 02-06">
<packages>
<package name="AST21306">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Hi-Link">
<packages>
<package name="HI-LINK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rel_oC">
<packages>
<package name="APF30212C">
<description>&lt;b&gt;Compliant with European standards 1a/1c 6A Slim power relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://pewa.panasonic.com/assets/pcsd/catalog/pf-catalog.pdf"&gt;Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD-Pad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC846">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="SMC_D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="SMC_D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="smd_fuse" package="19560" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="15P8392"/>
<attribute name="MPN" value="56000001009"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1185363"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MDL1" library="ESP8266 12E" package="ESP8266-ESP12E" value=""/>
<element name="U$1" library="AST213 02-06" package="AST21306" value="AST21306">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="Hi-Link" package="HI-LINK" value="HI-LINK"/>
<element name="IC2" library="lm1117" package="SOT223" value="LM1117IMPX-ADJ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K1" library="Rel_oC" package="APF30212C" value="APF30212C">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K2" library="Rel_oC" package="APF30212C" value="APF30212C">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="SMD-Pad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD2" library="SMD-Pad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD3" library="SMD-Pad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="SMD-Pad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="F" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="F2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
</elements>
<signals>
<signal name="A">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="K1" pad="COM"/>
<contactref element="K2" pad="COM"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$GND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="MDL1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="MDL1" pad="8"/>
<contactref element="MDL1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="MDL1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="TAB"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$VCC"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="MDL1" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="K1" pad="NO"/>
<contactref element="K2" pad="NO"/>
<contactref element="F" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$AC2"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="MDL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="MDL1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="MDL1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="MDL1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="MDL1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="MDL1" pad="6"/>
<contactref element="PAD1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MDL1" pad="7"/>
<contactref element="PAD2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="F2" pad="MP"/>
<contactref element="U$2" pad="P$AC1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
