<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.214" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="0" x2="34.214" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="46.99" x2="0" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.99" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RXCH1</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>RXCH2</text>
<text>MOTOR A

MOTOR B</text>
<text>Control Panel Switch</text>
<text>Motor A</text>
<text>GND</text>
<text>12V</text>
<text>RV-Project.Com Motor Control Board
Rev B        8/6/2018</text>
<text>Motor B</text>
<text>Power</text>
<text>9A Max</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="KEYSTONE_1285">
</package>
<package name="ACJ51XX_RELAY">
</package>
<package name="ACJ21XX_RELAY">
</package>
<package name="BIGFOOT_MEDIUM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP2" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP3" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP4" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="K1" library="a-lib" package="ACJ51XX_RELAY" value="TWINCOILSPDTRELAYACJ51XX_10PIN"/>
<element name="K2" library="a-lib" package="ACJ21XX_RELAY" value="TWINCOILMOTORRELAYACJ21XX"/>
<element name="RXCH1" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP6" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP7" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="GND1" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP9" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="JP10" library="a-lib" package="KEYSTONE_1285" value=""/>
<element name="U$1" library="a-lib" package="BIGFOOT_MEDIUM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="2C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="1C"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="K1" pad="2NO"/>
<contactref element="K1" pad="1NO"/>
<contactref element="K2" pad="NO"/>
<contactref element="K2" pad="L2A"/>
<contactref element="K2" pad="L1A"/>
<contactref element="JP9" pad="P$2"/>
<contactref element="JP9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K2" pad="C2"/>
<contactref element="K1" pad="1NC"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K2" pad="C1"/>
<contactref element="K1" pad="2NC"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K2" pad="L2B"/>
<contactref element="JP6" pad="P$2"/>
<contactref element="JP6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K2" pad="L1B"/>
<contactref element="RXCH1" pad="P$2"/>
<contactref element="RXCH1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K1" pad="L1B"/>
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K1" pad="L2B"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="K2" pad="NC"/>
<contactref element="K1" pad="L1A"/>
<contactref element="K1" pad="L2A"/>
<contactref element="JP10" pad="P$2"/>
<contactref element="JP10" pad="P$1"/>
<contactref element="JP7" pad="P$2"/>
<contactref element="JP7" pad="P$1"/>
<contactref element="GND1" pad="P$2"/>
<contactref element="GND1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
