(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 49)
    (no_connects 0)
    (area 200.088499 80.708499 226.885501 141.033501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 275)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 44)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.2)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.127)
    (edge_width 0.127)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.127)
    (pcb_text_size 0.6 0.6)
    (mod_edge_width 0.127)
    (mod_text_size 0.6 0.6)
    (mod_text_width 0.127)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (pad_to_paste_clearance -0.04)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x3ffff_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.127000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory CAM/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VCC)
  (net 2 "Net-(R1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(R2-Pad2)")
  (net 4 /A18)
  (net 5 GND)
  (net 6 /A19)
  (net 7 /VPP)
  (net 8 /A0)
  (net 9 /CE)
  (net 10 /A1)
  (net 11 /D15)
  (net 12 /A2)
  (net 13 /D14)
  (net 14 /A3)
  (net 15 /D13)
  (net 16 /A4)
  (net 17 /D12)
  (net 18 /A5)
  (net 19 /D11)
  (net 20 /A6)
  (net 21 /D10)
  (net 22 /A7)
  (net 23 /D9)
  (net 24 /A8)
  (net 25 /D8)
  (net 26 /A9)
  (net 27 /D7)
  (net 28 /A10)
  (net 29 /D6)
  (net 30 /A11)
  (net 31 /D5)
  (net 32 /A12)
  (net 33 /D4)
  (net 34 /A13)
  (net 35 /D3)
  (net 36 /A14)
  (net 37 /D2)
  (net 38 /A15)
  (net 39 /D1)
  (net 40 /A16)
  (net 41 /D0)
  (net 42 /A17)
  (net 43 /OE)
  (net_class Default "Dit is de standaard class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A10)
    (add_net /A11)
    (add_net /A12)
    (add_net /A13)
    (add_net /A14)
    (add_net /A15)
    (add_net /A16)
    (add_net /A17)
    (add_net /A18)
    (add_net /A19)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /A8)
    (add_net /A9)
    (add_net /CE)
    (add_net /D0)
    (add_net /D1)
    (add_net /D10)
    (add_net /D11)
    (add_net /D12)
    (add_net /D13)
    (add_net /D14)
    (add_net /D15)
    (add_net /D2)
    (add_net /D3)
    (add_net /D4)
    (add_net /D5)
    (add_net /D6)
    (add_net /D7)
    (add_net /D8)
    (add_net /D9)
    (add_net /OE)
    (add_net /VPP)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(R1-Pad2)")
    (add_net "Net-(R2-Pad2)")
    (add_net VCC)
  )
  (net_class 0.2mm ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Minimal ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5A523B33)
    (at 224.79 136.652 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.54 2.032 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 1.75 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(R1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5A523B36)
    (at 222.758 136.652 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.54 -2.032 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 1.75 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(R2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-42_W15.24mm_Socket (layer F.Cu) (tedit 5A523A56)
    (at 209.55 82.55)
    (descr "42-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 15.24 mm (600 mils), Socket")
    (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 15.24mm 600mil Socket")
    (fp_text reference U2 (at 7.62 -2.33) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 27C160 (at 7.62 53.13) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 7.62 25.4) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /A18))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 50.8) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /A17))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /D4))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /A7))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /D12))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /A6))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /D5))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /A5))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /D13))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /A4))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /D6))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /A3))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /D14))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /A2))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /D7))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /A1))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /D15))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /A0))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /CE))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /VPP))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /A16))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /OE))
    (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /A15))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /D0))
    (pad 35 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 /A14))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /D8))
    (pad 36 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /A13))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /D1))
    (pad 37 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /A12))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /D9))
    (pad 38 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /A11))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /D2))
    (pad 39 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /A10))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /D10))
    (pad 40 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /A9))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /D3))
    (pad 41 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /A8))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 50.8) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /D11))
    (pad 42 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /A19))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-42_W15.24mm_Socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 8pinminidin:CJS-1201TB (layer F.Cu) (tedit 5A523B53)
    (at 210.82 137.668)
    (fp_text reference S1 (at 0.254 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SPDT (at 4 -6.3) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /A18))
    (pad 3 smd rect (at 1.75 1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.75 1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(R2-Pad2)"))
  )
  (module 8pinminidin:CJS-1201TB (layer F.Cu) (tedit 5A523B4B)
    (at 217.932 137.668)
    (fp_text reference S2 (at 0.254 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SPDT (at 4 -6.3) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /A19))
    (pad 3 smd rect (at 1.75 1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.75 1.95) (size 1 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(R1-Pad2)"))
  )
  (module 8pinminidin:DIP-40_W15.24mm_Socket-expholes (layer F.Cu) (tedit 5A52468E)
    (at 201.93 82.55)
    (descr "40-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 15.24 mm (600 mils), Socket")
    (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 15.24mm 600mil Socket")
    (fp_text reference U1 (at 7.62 -2.33) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 27C4096 (at 7.62 50.59) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 7.62 24.13) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /VPP))
    (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /A0))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /CE))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /A1))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /D15))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /A2))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /D14))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /A3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /D13))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /A4))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /D12))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /A5))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /D11))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /A6))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /D10))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /A7))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /D9))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /A8))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /D8))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /A9))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /D7))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /A10))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /D6))
    (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /A11))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /D5))
    (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /A12))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /D4))
    (pad 35 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /A13))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /D3))
    (pad 36 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 /A14))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /D2))
    (pad 37 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /A15))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /D1))
    (pad 38 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /A16))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /D0))
    (pad 39 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /A17))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /OE))
    (pad 40 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-40_W15.24mm_Socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 4.7k (at 223.774 138.684) (layer F.SilkS))
  (gr_text CJS-1201TB (at 217.932 137.668) (layer F.SilkS))
  (gr_text CJS-1201TB (at 210.82 137.668) (layer F.SilkS))
  (gr_text "42DIP 0.6\"\nSocket" (at 212.852 86.36 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Pin headers\nfor 40DIP socket\nTo Programmer" (at 204.724 85.09 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 219.71 135.636) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 216.154 135.636) (layer F.SilkS))
  (gr_text NC (at 217.932 139.7) (layer F.SilkS))
  (gr_text NC (at 210.82 139.7) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 212.598 135.636) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 209.042 135.636) (layer F.SilkS))
  (gr_text A19 (at 214.376 137.668) (layer F.SilkS))
  (gr_text A18 (at 207.01 137.668) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 226.314 80.772) (end 200.66 80.772) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_arc (start 226.314 81.28) (end 226.314 80.772) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 226.822 138.684) (end 226.822 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 224.536 140.97) (end 226.822 138.684) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 208.28 140.97) (end 224.536 140.97) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 200.152 132.842) (end 208.28 140.97) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 200.152 81.28) (end 200.152 132.842) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_arc (start 200.66 81.28) (end 200.152 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
)
