<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.115" y1="1.035" x2="61.115" y2="1.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.115" y1="1.035" x2="61.115" y2="51.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.115" y1="51.035" x2="1.115" y2="51.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.115" y1="51.035" x2="1.115" y2="1.035" width="0" layer="20"/>
<hole x="56.115" y="46.035" drill="3.2"/>
<hole x="6.115" y="46.035" drill="3.2"/>
<hole x="56.115" y="6.035" drill="3.2"/>
<text>Protos - ICSP to ZIF adapter card</text>
<text>8P</text>
<text>20P</text>
<text>14P</text>
<text>18P</text>
<text>(c) 2014 Samuel Lourenço</text>
<text>ICSP</text>
<hole x="6.115" y="6.035" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-3m">
<packages>
<package name="220-3342-00-0602J">
<description>&lt;b&gt;3M TEXTOOL 20 pol. DIP&lt;/b&gt; Lever actuated zero insertion force mechanism &lt;p&gt;
Hersteller: 3M TEXTOOL&lt;br&gt;
Herstellerbez.:  220-3342-00-0602J&lt;br&gt;
Farnell Best.-Nr.: 4677365&lt;br&gt;
Source: http://www.3M.com/ehpd</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ZX1" library="con-3m" package="220-3342-00-0602J" value="220-3342-00-0602J">
<attribute name="OC_NEWARK" value="85K7807"/>
<attribute name="MPN" value="220-3342-00-0602J"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9897445"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/5" value="10K"/>
<element name="C1" library="resistor" package="C050-025X075" value="10n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ZX1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="ZX1" pad="19"/>
<contactref element="ZX1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="ZX1" pad="18"/>
<contactref element="ZX1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="ZX1" pad="5"/>
<contactref element="ZX1" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
