<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="47" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="3" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="0" x2="66" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69" y1="3" x2="69" y2="47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66" y1="50" x2="3" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66" y1="0" x2="69" y2="3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="69" y1="47" x2="66" y2="50" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="50" x2="0" y2="47" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>GND</text>
<text>SBW</text>
<text>RST</text>
<text>+3V3</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VOUT</text>
<text>CAR BATT CHG</text>
<text>REV. A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="my-inductors">
<packages>
<package name="SER2013">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-ic">
<packages>
<package name="PWP-28">
</package>
<package name="SC-70-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-transistors">
<packages>
<package name="Q5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-rcl">
<packages>
<package name="2512_NORMAL">
</package>
<package name="0603_DENSE">
</package>
<package name="1206_DENSE">
</package>
<package name="PAN_CAP_E7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-diode">
<packages>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="SMC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-voltage-regul">
<packages>
<package name="DCK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-rcl">
<packages>
<package name="0805_DENSE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-uc">
<packages>
<package name="PW_G14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-crystal">
<packages>
<package name="DST310S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-led">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-switch">
<packages>
<package name="7914G">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-connectors">
<packages>
<package name="POWER_PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="my-inductors" package="SER2013" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="my-ic" package="PWP-28" value="LM34936PWP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT1" library="my-transistors" package="Q5" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT4" library="my-transistors" package="Q5" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT2" library="my-transistors" package="Q5" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT3" library="my-transistors" package="Q5" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="my-rcl" package="2512_NORMAL" value="5m">
<attribute name="HEIGHT" value="0.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="my-rcl" package="2512_NORMAL" value="5m">
<attribute name="HEIGHT" value="0.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="47p">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1u">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="20k">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="330k">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="my-rcl" package="1206_DENSE" value="22u">
<attribute name="HEIGHT" value="1.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1u">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100p">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="93k1">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="37k4">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="4k22">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="22nn">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="470p">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2k">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="my-diode" package="SOD-323" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1.2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="my-diode" package="SOD-323" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1.2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="my-diode" package="SOD-323" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1.2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="10">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="249k">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="28k7">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="my-diode" package="SMC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="my-rcl" package="PAN_CAP_E7" value="100u 25V">
<attribute name="HEIGHT" value="7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="25SVPT100M"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="my-rcl" package="PAN_CAP_E7" value="100u 25V">
<attribute name="HEIGHT" value="7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="25SVPT100M"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="my-rcl" package="PAN_CAP_E7" value="100u 25V">
<attribute name="HEIGHT" value="7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="25SVPT100M"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="my-rcl" package="PAN_CAP_E7" value="100u 25V">
<attribute name="HEIGHT" value="7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="25SVPT100M"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="my-voltage-regul" package="DCK" value="TPS71533DCK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="10">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="my-rcl" package="0805_DENSE" value="10u 25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="my-rcl" package="0805_DENSE" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="my-uc" package="PW_G14" value="MSP430F2012IPW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="my-crystal" package="DST310S" value="DST310S 12.5pF 20ppm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2n2">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2k2">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="10k 1%">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="62k 1%">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="my-led" package="0603" value="FYLS-0603UGC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1k">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="my-switch" package="7914G" value="7914G-1-000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2k2">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="0R">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="my-ic" package="SC-70-3" value="REF3325">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1u">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1u">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="my-connectors" package="POWER_PAD" value="PADPOWER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="my-connectors" package="POWER_PAD" value="PADPOWER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="my-connectors" package="POWER_PAD" value="PADPOWER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="my-connectors" package="POWER_PAD" value="PADPOWER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="PAD"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="P1-1"/>
<contactref element="SW1" pad="P1-2"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="P"/>
<contactref element="X3" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="VT1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="VT4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="VT1" pad="1"/>
<contactref element="VT1" pad="2"/>
<contactref element="VT1" pad="3"/>
<contactref element="VT4" pad="PAD"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="VT3" pad="PAD"/>
<contactref element="VT2" pad="1"/>
<contactref element="VT2" pad="2"/>
<contactref element="VT2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="VT4" pad="1"/>
<contactref element="VT4" pad="2"/>
<contactref element="VT4" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="VT3" pad="1"/>
<contactref element="VT3" pad="2"/>
<contactref element="VT3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="VT2" pad="PAD"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="VT3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="VT2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCDC_EN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VSUP">
<contactref element="VT1" pad="PAD"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MCU_RESET">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU_SBW">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VEXT_SENSE">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MCU_PB">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="SW1" pad="P2-2"/>
<contactref element="SW1" pad="P2-1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCDC_PGOOD">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
