<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CTS_296U">
<description>&lt;b&gt;CTS 296 Series&lt;/b&gt; - Rotary Potentiometer
&lt;p&gt;Commercial 12mm Diameter Carbon Composition Rotary Potentiometer, Molded Shaft,  Shaft Perpendicular to P.C. Board&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="pot" package="CTS_296U" value="50K">
<attribute name="TAPER" value="LINEAR"/>
<attribute name="TOL" value="20%"/>
<attribute name="DETENT" value="No Detent"/>
<attribute name="SHAFT" value=" KNURLED .287&quot;X 18T (7.3mmX18T)"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="GND$1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
