<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="63.2" y1="71" x2="63.2" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="63.2" y1="44" x2="53" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="44" x2="53" y2="71" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="71" x2="63.2" y2="71" width="0.254" layer="20"/>
<text>Neato LCD adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="neato_lcd_adapter">
<packages>
<package name="FPC-31P-0.5MM">
</package>
<package name="SMD_PAD">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LCD" library="neato_lcd_adapter" package="FPC-31P-0.5MM" value="XF3M-3115-1B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS0" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="PS1" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="PS2" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="CSB" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="/RES" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="A0" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="R/W" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="E_RD" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D0_SA0" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D1_SA1" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D2_SDA_OUT" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D3_SDA_OUT" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D4_SDA_IN" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D5_SDA_IN" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D6_SDA_IN" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="D7_SCLK" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="VDD" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="GND" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="VOUT" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="OSC1" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="V4" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="V3" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="V2" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="V1" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
<element name="V0" library="neato_lcd_adapter" package="SMD_PAD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LCD" pad="P$3"/>
<contactref element="PS0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LCD" pad="P$4"/>
<contactref element="PS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LCD" pad="P$5"/>
<contactref element="PS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LCD" pad="P$6"/>
<contactref element="CSB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LCD" pad="P$7"/>
<contactref element="/RES" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LCD" pad="P$8"/>
<contactref element="A0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LCD" pad="P$9"/>
<contactref element="R/W" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LCD" pad="P$10"/>
<contactref element="E_RD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LCD" pad="P$11"/>
<contactref element="D0_SA0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LCD" pad="P$12"/>
<contactref element="D1_SA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LCD" pad="P$13"/>
<contactref element="D2_SDA_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LCD" pad="P$14"/>
<contactref element="D3_SDA_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LCD" pad="P$15"/>
<contactref element="D4_SDA_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LCD" pad="P$16"/>
<contactref element="D5_SDA_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LCD" pad="P$17"/>
<contactref element="D6_SDA_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LCD" pad="P$18"/>
<contactref element="D7_SCLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LCD" pad="P$19"/>
<contactref element="VDD" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="P$20"/>
<contactref element="LCD" pad="P$21"/>
<contactref element="LCD" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LCD" pad="P$23"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="P$24"/>
<contactref element="LCD" pad="P$25"/>
<contactref element="LCD" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LCD" pad="P$27"/>
<contactref element="VOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LCD" pad="P$28"/>
<contactref element="OSC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LCD" pad="P$29"/>
<contactref element="V4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LCD" pad="P$30"/>
<contactref element="V3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LCD" pad="P$31"/>
<contactref element="V2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LCD" pad="P$32"/>
<contactref element="V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LCD" pad="P$33"/>
<contactref element="V0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LCD" pad="P$2"/>
<contactref element="LCD" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
