<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.135" x2="10.4" y2="2.135" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.135" x2="-0.01" y2="14.52" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.01" y1="14.52" x2="0.99" y2="14.52" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.4" y1="2.135" x2="10.395" y2="14.525" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.99" y1="14.52" x2="1" y2="10" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.3" y1="14.55" x2="3.3" y2="10.03" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.3" y1="10.03" x2="3.29" y2="10.02" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.31" y1="10.04" x2="0.99" y2="10.04" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.295" y1="14.58" x2="10.395" y2="14.58" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.395" y1="14.58" x2="10.405" y2="14.57" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MicroUSB">
<packages>
<package name="USB-MICRO-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="advfoma pins">
<packages>
<package name="ADCHIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="MicroUSB" package="USB-MICRO-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="advfoma pins" package="ADCHIP" value="FOMA"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="D+1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="D-1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="VBUS1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
