<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-5" x2="67.7" y2="-5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-5" x2="0" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.7" y1="-5" x2="67.7" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.2" x2="19.5" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.7" y1="38.2" x2="51" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.5" y1="38.2" x2="19.5" y2="24.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51" y1="38.2" x2="51" y2="24.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51" y1="24.5" x2="19.5" y2="24.5" width="0" layer="20"/>
<hole x="61.7" y="33.5" drill="6"/>
<hole x="9" y="33.5" drill="6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Encoder">
<packages>
<package name="ENCODER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="330"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="U$1" library="Encoder" package="ENCODER" value="ENCODERENCODER1-4"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="330"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="U$2" library="Encoder" package="ENCODER" value="ENCODERENCODER1-4"/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TRANL">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
