<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="31.08" x2="26" y2="31.08" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="31.08" x2="26" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="26" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="31.08" width="0.2032" layer="20"/>
<text>XBee</text>
<text>VCC</text>
<text>20</text>
<text>1</text>
<text>DOUT</text>
<text>DIN</text>
<text>DO8</text>
<text>RST</text>
<text>PWM0</text>
<text>DTR</text>
<text>GND</text>
<text>PWM1</text>
<text>AD4</text>
<text>CTS</text>
<text>ON</text>
<text>VREF</text>
<text>AD5</text>
<text>RTS</text>
<text>AD1</text>
<text>AD0</text>
<text>AD3</text>
<text>AD2</text>
<text>RSV</text>
<text>Breakout</text>
<text>UP</text>
<text>DOWN</text>
<text>Voltzboards</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X10">
</package>
<package name="XBEE-1">
</package>
<package name="SFE-NEW-WEBLOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="XBEE-1" value="XBEE"/>
<element name="U$2" library="SparkFun" package="SFE-NEW-WEBLOGO" value="LOGO-SFENEW"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
