<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="43.815" x2="0" y2="1.27" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="1.27" x2="17.78" y2="43.815" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="43.815" x2="0" y2="43.815" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="1.27" x2="0" y2="1.27" width="0.2032" layer="20"/>
<text>Ladeplatine pro micro</text>
<text>by
Jens
Gulow</text>
<text>01
2020</text>
<text>GREEN</text>
<text>RED</text>
<text>Kat</text>
<text>Kat</text>
<text>Ano</text>
<text>Ano</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TP4056">
<packages>
<package name="SOP-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line  C B E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SE14">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.4 mm</description>
</package>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TP4056" library="TP4056" package="SOP-8" value="TP4056">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RED" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="GREEN" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="4k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="0k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BC547" library="transistor" package="TO92-CBE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10µF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10µF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN_OUT" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERVO" library="pinhead" package="1X03" value="DATA  -   +">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B+" library="solpad" package="SE14" value="SE14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-" library="solpad" package="SE14" value="SE14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V" library="solpad" package="SE14" value="SE14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="solpad" package="SE14" value="SE14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RAW" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND3" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+_IR_LED_-" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HALLSENS" library="pinhead" package="1X03" value="-  +  OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="+5V" pad="MP"/>
<contactref element="RED" pad="A"/>
<contactref element="GREEN" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="RAW" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="TP4056" pad="8"/>
<contactref element="TP4056" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TP4056" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="TP4056" pad="6"/>
<contactref element="4" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="GND3" pad="MP"/>
<contactref element="GND2" pad="MP"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="BC547" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TP4056" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="5" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BC547" pad="B"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="6" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="BC547" pad="E"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="MP"/>
<contactref element="HALLSENS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="TP4056" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="B+" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="9" pad="MP"/>
<contactref element="IN_OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IN_OUT" pad="1"/>
<contactref element="10" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="GND" pad="MP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="B-" pad="MP"/>
<contactref element="TP4056" pad="3"/>
<contactref element="+_IR_LED_-" pad="2"/>
<contactref element="HALLSENS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="14" pad="MP"/>
<contactref element="HALLSENS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="7" pad="MP"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="+_IR_LED_-" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
