<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="66.54" y1="83.28" x2="80.76" y2="83.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.76" y1="83.28" x2="80.76" y2="99.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.76" y1="99.5" x2="66.54" y2="99.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.54" y1="99.5" x2="66.54" y2="83.28" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FormE">
<packages>
<package name="USB-AB-MICRO-THROUGH_HOLE">
</package>
<package name="MOLEX-CLIKMATE-4-VERTICAL-HEADER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="FormE" package="USB-AB-MICRO-THROUGH_HOLE" value="USB-AB-MICRO-THROUGH_HOLE"/>
<element name="J1" library="FormE" package="MOLEX-CLIKMATE-4-VERTICAL-HEADER" value="5025840470"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
