<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.59" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="0" x2="21.59" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="21.59" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text></text>
<text>RV-Project.Com
Power 
Supply
</text>
<text>Rev B</text>
<text>-Input</text>
<text>+Output</text>
<text>-Output</text>
<text>+Input</text>
<text>Use Bud 
PB1577BF
Potting Box</text>
<text>Output
1A Max</text>
<text>when
Potted</text>
<text>5-11-2021</text>
<text>Use 78xx/78Mxx</text>
<text>10</text>
<text>0.1uF</text>
<text>1uF</text>
<text>100</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="GENERIC_0100_DEVICE_150_SPACING">
<description>&lt;h3&gt;Ceramic Capacitor&lt;/h3&gt;
Commonly used for small ceramic capacitors 0150 spacing.</description>
</package>
<package name="DIODE-1N400X(NEW)">
</package>
<package name="TO-220-REGULATOR">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="a-lib_Passives">
<description>Thru-Hole Passives (Resistors, Capacitors)</description>
<packages>
<package name="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)">
<description>Generic Electrolytic Capacitor.&lt;br&gt;Pitch:0.1&lt;br&gt;
Dia: 0.2"Dia (5.08mm)</description>
</package>
<package name="1/4W_AXIAL_RESISTOR_3.5MIL(V2)">
<description>Axial 1/4Watt Resistor&lt;p&gt;Pitch: 0.35"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="a-lib_Connectors">
<description>Thru-Hole Connectors (Connectors, Terminals)</description>
<packages>
<package name="MO1-18AWG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="a-lib" package="GENERIC_0100_DEVICE_150_SPACING" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="a-lib" package="GENERIC_0100_DEVICE_150_SPACING" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="a-lib" package="DIODE-1N400X(NEW)" value="P6KE7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="a-lib" package="TO-220-REGULATOR" value="78XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="a-lib_Passives" package="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="a-lib_Passives" package="1/4W_AXIAL_RESISTOR_3.5MIL(V2)" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="a-lib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TB1" library="a-lib_Connectors" package="MO1-18AWG" value=""/>
<element name="TB2" library="a-lib_Connectors" package="MO1-18AWG" value=""/>
<element name="TB3" library="a-lib_Connectors" package="MO1-18AWG" value=""/>
<element name="TB4" library="a-lib_Connectors" package="MO1-18AWG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TB2" pad="P$1"/>
<contactref element="TB4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="OUT"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="TB3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="IN"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="TB1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
