<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="23" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23" x2="1" y2="24" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29" y1="24" x2="30" y2="23" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30" y1="23" x2="30" y2="1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="1" x2="29" y2="0" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29" y1="0" x2="1" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="25" y="24" drill="2.4"/>
<hole x="25" y="12" drill="2.4"/>
<wire x1="29" y1="24" x2="27" y2="24" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="24" x2="23" y2="24" width="0.1" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="23" y1="24" x2="1" y2="24" width="0.1" layer="20"/>
<hole x="12.5" y="2" drill="2.4"/>
<text>V2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="custom">
<packages>
<package name="MOT">
</package>
<package name="CAP_H70">
</package>
<package name="XT-30">
</package>
<package name="CONN_2">
</package>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="M1" library="custom" package="MOT" value="MOT"/>
<element name="M2" library="custom" package="MOT" value="MOT"/>
<element name="M3" library="custom" package="MOT" value="MOT"/>
<element name="U$1" library="custom" package="CAP_H70" value="CAP"/>
<element name="U$2" library="custom" package="CAP_H70" value="CAP"/>
<element name="U$3" library="custom" package="CAP_H70" value="CAP"/>
<element name="BATT" library="custom" package="XT-30" value="XT-30"/>
<element name="U$4" library="custom" package="CONN_2" value="POW"/>
<element name="U$5" library="custom" package="LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="M1" pad="GND"/>
<contactref element="M2" pad="GND"/>
<contactref element="M3" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="BATT" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="V_BATT">
<contactref element="M3" pad="PWR"/>
<contactref element="M2" pad="PWR"/>
<contactref element="M1" pad="PWR"/>
<contactref element="U$3" pad="PWR"/>
<contactref element="U$1" pad="PWR"/>
<contactref element="U$2" pad="PWR"/>
<contactref element="BATT" pad="VCC"/>
<contactref element="U$4" pad="VCC"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
