(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 9)
    (no_connects 0)
    (area 138.125999 67.386999 156.006001 110.667001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 26)
    (tracks 35)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 34)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (date "jeu. 02 avril 2015")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.15)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 138.176 110.617)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "/1(Tx)")
  (net 2 "/0(Rx)")
  (net 3 /Reset)
  (net 4 GND)
  (net 5 /2)
  (net 6 "/3(**)")
  (net 7 /4)
  (net 8 "/5(**)")
  (net 9 "/6(**)")
  (net 10 /7)
  (net 11 /8)
  (net 12 "/9(**)")
  (net 13 "/10(**/SS)")
  (net 14 "/11(**/MISO)")
  (net 15 "/12(MOSI)")
  (net 16 /Vin)
  (net 17 +5V)
  (net 18 /A7)
  (net 19 /A6)
  (net 20 /A5)
  (net 21 /A4)
  (net 22 /A3)
  (net 23 /A2)
  (net 24 /A1)
  (net 25 /A0)
  (net 26 /AREF)
  (net 27 "/13(SCK)")
  (net 28 "Net-(P3-Pad1)")
  (net 29 "Net-(P4-Pad1)")
  (net 30 "Net-(P5-Pad1)")
  (net 31 "Net-(P6-Pad1)")
  (net 32 +3V3)
  (net 33 "Net-(Q1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +5V)
    (add_net "/0(Rx)")
    (add_net "/1(Tx)")
    (add_net "/10(**/SS)")
    (add_net "/11(**/MISO)")
    (add_net "/12(MOSI)")
    (add_net "/13(SCK)")
    (add_net /2)
    (add_net "/3(**)")
    (add_net /4)
    (add_net "/5(**)")
    (add_net "/6(**)")
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net "/9(**)")
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /AREF)
    (add_net /Reset)
    (add_net /Vin)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P3-Pad1)")
    (add_net "Net-(P4-Pad1)")
    (add_net "Net-(P5-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:Socket_Strip_Arduino_1x15 locked (layer F.Cu) (tedit 587C78EF)
    (at 139.446 71.247 270)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P1 (at 16.383 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Digital (at 20.193 -2.54 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "/1(Tx)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "/0(Rx)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /Reset))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "/3(**)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /4))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "/5(**)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "/6(**)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 22.86 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /7))
    (pad 11 thru_hole oval (at 25.4 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 27.94 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "/9(**)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 30.48 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "/10(**/SS)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 33.02 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "/11(**/MISO)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 35.56 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "/12(MOSI)"))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Nano.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x15.wrl
      (at (xyz 0.7 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:Socket_Strip_Arduino_1x15 locked (layer F.Cu) (tedit 587C78EA)
    (at 154.686 71.247 270)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P2 (at 16.383 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Analog (at 20.193 2.54 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /Vin))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /Reset))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 +5V))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A7))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A6))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /A5))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /A4))
    (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /A3))
    (pad 10 thru_hole oval (at 22.86 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /A2))
    (pad 11 thru_hole oval (at 25.4 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /A1))
    (pad 12 thru_hole oval (at 27.94 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /A0))
    (pad 13 thru_hole oval (at 30.48 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AREF))
    (pad 14 thru_hole oval (at 33.02 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 +3V3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 35.56 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "/13(SCK)"))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Nano.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x15.wrl
      (at (xyz 0.7 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 5521156E)
    (at 139.446 68.707)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P3 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 "Net-(P3-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 55211594)
    (at 139.446 109.347)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(P4-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 552115A5)
    (at 154.686 109.347)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(P5-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 552115BD)
    (at 154.686 68.707)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(P6-Pad1)"))
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 587C78CA)
    (at 144.272 88.646)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N7002 (at 2.794 2.54) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "/3(**)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206 (layer F.Cu) (tedit 587C78DB)
    (at 143.51 82.804 90)
    (descr "Resistor SMD 1206, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3.302 0.254 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 200 (at 0 2.3 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.45 0 90) (size 0.9 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.45 0 90) (size 0.9 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /2))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module JST_Connector:ph-connectorJST1x3 (layer F.Cu) (tedit 587C78BE)
    (at 150.114 97.79)
    (fp_text reference U1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Typewriter (at -3.048 -0.508) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5 3) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 +5V))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3 3) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1 3) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "/3(**)"))
  )
  (gr_text bus (at 149.606 103.378 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "gnd\n" (at 147.066 103.378 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 144.526 102.87 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text bus (at 149.606 103.378 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "gnd\n" (at 147.066 103.378 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 144.526 102.87 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 141.732 71.247) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 138.176 67.437) (end 138.176 110.617) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 155.956 67.437) (end 138.176 67.437) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 155.956 110.617) (end 155.956 67.437) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 138.176 110.617) (end 155.956 110.617) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
