<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="7.62" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="12.33705" y2="1.79605" width="0" layer="20" curve="44.999979"/>
<wire x1="12.33705" y1="1.79605" x2="13.49890625" y2="2.827784375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.49890625" y1="2.827784375" x2="15.703096875" y2="3.7885" width="0" layer="20" curve="-42.43794"/>
<wire x1="15.703096875" y1="3.7885" x2="101.6" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="2.54" x2="101.6" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="12.7" x2="15.703096875" y2="11.4515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.703096875" y1="11.4515" x2="13.62590625" y2="12.285215625" width="0" layer="20" curve="-42.438067"/>
<wire x1="13.62590625" y1="12.285215625" x2="12.71805" y2="13.18995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.71805" y1="13.18995" x2="7.62" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="44.999979"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="7.62" y="7.62" drill="7.62"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
