<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.5" y1="10" x2="50" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="10" x2="50" y2="11.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="11.5" x2="52" y2="11.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52" y1="11.5" x2="52" y2="12.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52" y1="12.3" x2="56" y2="12.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56" y1="12.3" x2="56" y2="22.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56" y1="22.7" x2="52" y2="22.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52" y1="22.7" x2="52" y2="23.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52" y1="23.5" x2="50" y2="23.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="23.5" x2="50" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="25" x2="10.5" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.5" y1="25" x2="10.5" y2="10" width="0" layer="20"/>
<text>BT0</text>
<text>RST</text>
<text>JAW 2015-12</text>
<text>www.A791RL.com</text>
<text>usb/sd Rev. 0</text>
<text>JAW 2015-12</text>
<text>JAW 2015-12</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="MICROSD/EJECTOR">
</package>
<package name="SOD-323">
<description>&lt;b&gt;SOD323&lt;/b&gt; (2.5x1.2mm)</description>
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="PUI-0440">
</package>
<package name="KMR211">
</package>
<package name="ROBOTMAN-LOGO">
</package>
<package name="TQFP64">
</package>
<package name="SOT-23-3">
</package>
<package name="RESONATOR-CSTCE">
</package>
<package name="SMDLEDRGB">
</package>
<package name="MOLEX_480371000">
</package>
<package name="SMD-0603-ARV">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
convex termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
Source: RS Components</description>
</package>
<package name="TDFN8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0603" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="jaw" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="jaw" package="MICROSD/EJECTOR" value="MICROSD-EJECT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="jaw" package="SOD-323" value="any">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="jaw" package="SOT-23" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="jaw" package="SMD0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jaw" package="SMD0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="jaw" package="SMD0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPKR2" library="jaw" package="PUI-0440" value="SPKR-PUI-0440">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW3" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="jaw" package="ROBOTMAN-LOGO" value="ROBOTMAN-LOGO"/>
<element name="U1" library="jaw" package="TQFP64" value="STM32F4/64">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="jaw" package="SOT-23-3" value="mcp1700 /3v3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="jaw" package="RESONATOR-CSTCE" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="jaw" package="MOLEX_480371000" value="USB-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="R13" library="jaw" package="SMD-0603-ARV" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="jaw" package="SMD-0603-ARV" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="jaw" package="SMDLEDRGB" value="LED_RGB3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="jaw" package="SMDLEDRGB" value="LED_RGB3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="jaw" package="TDFN8" value="EEPROM-I2C-8-DFN8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="SHELL1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="CB"/>
<contactref element="LED1" pad="CR"/>
<contactref element="LED1" pad="CG"/>
<contactref element="LED2" pad="CB"/>
<contactref element="LED2" pad="CR"/>
<contactref element="LED2" pad="CG"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="SPKR2" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2CCL">
<contactref element="U1" pad="58"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I2CDA">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="SPKR2" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDIOD0">
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="SDIOD1">
<contactref element="CN1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="SDIOD2">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="SDIOD3">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="SDIOCLK">
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="SDIOCMD">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="IOLED0">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOLED1">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="R13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOLED2">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="R13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOSPKR">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="R14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOLED3">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOLED4">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOCARD">
<contactref element="CN1" pad="CD1"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOLED5">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="R14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R14" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="AG"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R14" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R14" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="AB"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R13" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="AG"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R13" pad="6"/>
<contactref element="LED2" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R13" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="AB"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
