<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.6774" y1="67.3608" x2="9.7282" y2="82.9564" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="9.7282" y1="82.9564" x2="103.886" y2="82.9564" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="103.886" y1="82.9564" x2="103.886" y2="-1.7272" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="103.886" y1="-1.7272" x2="9.525" y2="-1.7272" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="-1.7272" x2="9.8552" y2="73.9394" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pushbutton_switches">
<packages>
<package name="PUSBH_1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="powerVolume">
<packages>
<package name="POWERVOLUME">
</package>
<package name="CONTROLKNOB">
</package>
<package name="ZVN4306">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="onebitgroovenyc">
<packages>
<package name="9VBATTHOLD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U83" library="avr" package="DIL40" value="MEGA32-P"/>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value="16 MHz">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-030X075" value="16 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-030X075" value="16 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S2" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S3" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S4" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S5" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S6" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S7" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S8" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S9" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="S10" library="pushbutton_switches" package="PUSBH_1" value="PUSHB_2"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="VOLUME/POWER" library="powerVolume" package="POWERVOLUME" value="POWERVOLUME"/>
<element name="LED" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="155">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="105">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPEAKER" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LINEOUT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220H" value="7805T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="105">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S0" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-030X075" value=".1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-030X075" value=".1 uF"/>
<element name="U$2" library="powerVolume" package="CONTROLKNOB" value="CONTROLKNOB"/>
<element name="C6" library="rcl" package="E3,5-8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="powerVolume" package="ZVN4306" value="ZVN4306"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$13" library="onebitgroovenyc" package="9VBATTHOLD" value="9V_BATT_OBG_2014"/>
</elements>
<signals>
<signal name="AVCC">
<contactref element="U83" pad="30"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U83" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U83" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U83" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U83" pad="11"/>
<contactref element="U83" pad="31"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="S3" pad="P$2"/>
<contactref element="S5" pad="P$2"/>
<contactref element="S7" pad="P$2"/>
<contactref element="S9" pad="P$2"/>
<contactref element="S2" pad="P$2"/>
<contactref element="S4" pad="P$2"/>
<contactref element="S6" pad="P$2"/>
<contactref element="S8" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="P$2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="S0" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="VOLUME/POWER" pad="P$3"/>
<contactref element="SPEAKER" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="3"/>
<contactref element="LINEOUT" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U83" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U83" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="S0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="U83" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="U83" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U83" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U83" pad="33"/>
<contactref element="S4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U83" pad="34"/>
<contactref element="S3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S2" pad="P$1"/>
<contactref element="U83" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U83" pad="28"/>
<contactref element="S5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U83" pad="27"/>
<contactref element="S6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U83" pad="21"/>
<contactref element="S9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S7" pad="P$1"/>
<contactref element="U83" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S10" pad="P$1"/>
<contactref element="U83" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U83" pad="25"/>
<contactref element="S8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SPEAKER" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="SO"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="VOLUME/POWER" pad="P$2"/>
<contactref element="LINEOUT" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="GA"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="VOLUME/POWER" pad="P$1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="VOLUME/POWER" pad="P$5"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U83" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U83" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U83" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME/POWER" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="DR"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U83" pad="37"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
