(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 174)
    (no_connects 0)
    (area 10.949999 23.131999 282.498001 186.232001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 710)
    (tracks 1277)
    (zones 0)
    (modules 66)
    (nets 83)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (31 B.Cu signal hide)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2 2)
    (pad_drill 1.02)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x01008_00000000)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ./stencil))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 BAT)
  (net 2 GND)
  (net 3 +3V3)
  (net 4 "Net-(C3-Pad2)")
  (net 5 VGH)
  (net 6 VGL)
  (net 7 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 8 "Net-(C9-Pad1)")
  (net 9 "Net-(C10-Pad1)")
  (net 10 "Net-(C11-Pad1)")
  (net 11 "Net-(C12-Pad1)")
  (net 12 "Net-(C13-Pad2)")
  (net 13 "Net-(C13-Pad1)")
  (net 14 DCDCEN)
  (net 15 TxD)
  (net 16 RxD)
  (net 17 IO0)
  (net 18 EN)
  (net 19 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 20 "Net-(L1-Pad1)")
  (net 21 GDR)
  (net 22 RESE)
  (net 23 BATSENSE)
  (net 24 SDA)
  (net 25 SCL)
  (net 26 T9)
  (net 27 T8)
  (net 28 T7)
  (net 29 T6)
  (net 30 T5)
  (net 31 EINK_MOSI)
  (net 32 "Net-(U1-Pad32)")
  (net 33 EINK_SCLK)
  (net 34 EINK_CS)
  (net 35 EINK_DC)
  (net 36 EINK_RESET)
  (net 37 EINK_BUSY)
  (net 38 INT)
  (net 39 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 40 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 41 "Net-(U3-Pad6)")
  (net 42 "Net-(U3-Pad11)")
  (net 43 "Net-(U4-Pad3)")
  (net 44 "Net-(U4-Pad4)")
  (net 45 "Net-(X1-Pad1)")
  (net 46 "Net-(X1-Pad4)")
  (net 47 "Net-(X1-Pad6)")
  (net 48 "Net-(X1-Pad7)")
  (net 49 "Net-(X1-Pad19)")
  (net 50 LED_BAR_DOUT)
  (net 51 LED_BUTTON_DOUT)
  (net 52 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 53 "Net-(U5-Pad4)")
  (net 54 "Net-(U5-Pad2)")
  (net 55 "Net-(U10-Pad2)")
  (net 56 "Net-(U17-Pad4)")
  (net 57 "Net-(U11-Pad2)")
  (net 58 "Net-(U18-Pad4)")
  (net 59 "Net-(U12-Pad2)")
  (net 60 "Net-(U19-Pad4)")
  (net 61 "Net-(U13-Pad2)")
  (net 62 "Net-(U10-Pad4)")
  (net 63 "Net-(U11-Pad4)")
  (net 64 "Net-(U12-Pad4)")
  (net 65 "Net-(U13-Pad4)")
  (net 66 "Net-(U14-Pad4)")
  (net 67 "Net-(U15-Pad4)")
  (net 68 "Net-(U16-Pad4)")
  (net 69 "Net-(J2-Pad5)")
  (net 70 "Net-(J2-Pad7)")
  (net 71 "Net-(J2-Pad11)")
  (net 72 "Net-(J2-Pad13)")
  (net 73 SD2)
  (net 74 SD3)
  (net 75 CMD)
  (net 76 SD1)
  (net 77 SD0)
  (net 78 CLK)
  (net 79 "Net-(D5-Pad2)")
  (net 80 POW_SW)
  (net 81 T4)
  (net 82 "Net-(J2-Pad9)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net BAT)
    (add_net BATSENSE)
    (add_net CLK)
    (add_net CMD)
    (add_net DCDCEN)
    (add_net EINK_BUSY)
    (add_net EINK_CS)
    (add_net EINK_DC)
    (add_net EINK_MOSI)
    (add_net EINK_RESET)
    (add_net EINK_SCLK)
    (add_net EN)
    (add_net GDR)
    (add_net GND)
    (add_net INT)
    (add_net IO0)
    (add_net LED_BAR_DOUT)
    (add_net LED_BUTTON_DOUT)
    (add_net "Net-(C10-Pad1)")
    (add_net "Net-(C11-Pad1)")
    (add_net "Net-(C12-Pad1)")
    (add_net "Net-(C13-Pad1)")
    (add_net "Net-(C13-Pad2)")
    (add_net "Net-(C3-Pad2)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(C9-Pad1)")
    (add_net "Net-(D5-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J2-Pad11)")
    (add_net "Net-(J2-Pad13)")
    (add_net "Net-(J2-Pad5)")
    (add_net "Net-(J2-Pad7)")
    (add_net "Net-(J2-Pad9)")
    (add_net "Net-(L1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad32)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U10-Pad2)")
    (add_net "Net-(U10-Pad4)")
    (add_net "Net-(U11-Pad2)")
    (add_net "Net-(U11-Pad4)")
    (add_net "Net-(U12-Pad2)")
    (add_net "Net-(U12-Pad4)")
    (add_net "Net-(U13-Pad2)")
    (add_net "Net-(U13-Pad4)")
    (add_net "Net-(U14-Pad4)")
    (add_net "Net-(U15-Pad4)")
    (add_net "Net-(U16-Pad4)")
    (add_net "Net-(U17-Pad4)")
    (add_net "Net-(U18-Pad4)")
    (add_net "Net-(U19-Pad4)")
    (add_net "Net-(U3-Pad11)")
    (add_net "Net-(U3-Pad6)")
    (add_net "Net-(U4-Pad3)")
    (add_net "Net-(U4-Pad4)")
    (add_net "Net-(U5-Pad2)")
    (add_net "Net-(U5-Pad4)")
    (add_net "Net-(X1-Pad1)")
    (add_net "Net-(X1-Pad19)")
    (add_net "Net-(X1-Pad4)")
    (add_net "Net-(X1-Pad6)")
    (add_net "Net-(X1-Pad7)")
    (add_net POW_SW)
    (add_net RESE)
    (add_net RxD)
    (add_net SCL)
    (add_net SD0)
    (add_net SD1)
    (add_net SD2)
    (add_net SD3)
    (add_net SDA)
    (add_net T4)
    (add_net T5)
    (add_net T6)
    (add_net T7)
    (add_net T8)
    (add_net T9)
    (add_net TxD)
    (add_net VGH)
    (add_net VGL)
  )
  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_2x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58CD5448)
    (at 110.51 115.37)
    (descr "Through hole straight socket strip, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
    (tags "Through hole socket strip THT 2x03 2.54mm double row")
    (fp_text reference J1 (at -1.27 -2.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_02x03_Top_Bottom (at -1.27 7.41) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -1.27 -2.33) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 TxD))
    (pad 2 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 RxD))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 IO0))
    (pad 4 thru_hole oval (at -2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 EN))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad6)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_2x03_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz -0.05 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 270))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:CP_Elec_6.3x5.7 (layer F.Cu) (tedit 58AA8B43)
    (at 150.672 95.746 90)
    (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 6.3x5.7")
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at -5.664 -1.952 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220uF (at 0 -4.56 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user + (at -1.79 -0.06 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user + (at -4.28 3.01 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 4.56 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.7 0 270) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 2.7 0 270) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/CP_Elec_6.3x5.7.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 62.37 91.36 90)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at -1.44 -1.97 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D_Schottky (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 VGH))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C13-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 57.8932 102.3732 270)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0.0368 1.9232 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D_Schottky (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(C13-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VGL))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 57.8932 96.3524 270)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0.0576 1.9232 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D_Schottky (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(C13-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Inductors_SMD:L_1812 (layer F.Cu) (tedit 58307CF5)
    (at 144.97 99.66 270)
    (descr "Resistor SMD 1812, flow soldering, Panasonic (see ERJ12)")
    (tags "resistor 1812")
    (attr smd)
    (fp_text reference L1 (at 0.25 3 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value L (at 0 3.17 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.44 0 270) (size 1.6 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.44 0 270) (size 1.6 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
    (model ${KISYS3DMOD}/Inductors_SMD.3dshapes/L_1812.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Inductors_SMD:L_1812 (layer F.Cu) (tedit 58307CF5)
    (at 62.52 84.16 90)
    (descr "Resistor SMD 1812, flow soldering, Panasonic (see ERJ12)")
    (tags "resistor 1812")
    (attr smd)
    (fp_text reference L2 (at 0 2.95 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 68uH (at 0 3.17 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.44 0 90) (size 1.6 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C13-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.44 0 90) (size 1.6 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Inductors_SMD.3dshapes/L_1812.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 58CE4E7E)
    (at 58.37 89.06)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at -2.65 0.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Q_NMOS_GSD (at 0 2.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 GDR))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 RESE))
    (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C13-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TL3305:SPST-4mm (layer F.Cu) (tedit 5B17264B)
    (at 153.72 85.66 270)
    (fp_text reference SW1 (at -5.46 -0.88 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_Push (at 0 -3.81 270) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -3.5 -1.4 270) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 3.5 -1.4 270) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 1 smd rect (at -3.5 1.4 270) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.5 1.4 270) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
  )
  (module SOT95P280X130-5N:SOT95P280X130-5N (layer F.Cu) (tedit 5B1D82AA)
    (at 145 93.75 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at -1.59 3.03 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value XC9141 (at 0.875065 2.26517 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 -0.95 270) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 smd rect (at -1.25 0.95 270) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
    (pad 4 smd rect (at 1.25 0.95 270) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 5 smd rect (at 1.25 -0.95 270) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(L1-Pad1)"))
  )
  (module LGA16R50P4X4_200X200X100:LGA16R50P4X4_200X200X100 (layer F.Cu) (tedit 5B1D823B)
    (at 69.22 84.16)
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at -0.5 -2.13987) (layer F.SilkS))
    (fp_text value KX122-1037 (at 0 1) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.7625 -0.75) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.7625 -0.25) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 SDA))
    (pad 3 smd rect (at -0.7625 0.25) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 4 smd rect (at -0.7625 0.75) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 5 smd rect (at -0.25 0.75 90) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 INT))
    (pad 6 smd rect (at 0.25 0.75 90) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(U3-Pad6)"))
    (pad 7 smd rect (at 0.7625 0.75 180) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 8 smd rect (at 0.7625 0.25) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 9 smd rect (at 0.7625 -0.25) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 10 smd rect (at 0.7625 -0.75) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 11 smd rect (at 0.25 -0.75 90) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 "Net-(U3-Pad11)"))
    (pad 12 smd rect (at -0.25 -0.75 90) (size 0.28 0.255) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 SCL))
  )
  (module SI7006-A20-IM:SON100P300X300X80-7N (layer F.Cu) (tedit 5B1D8250)
    (at 76.47 82.41)
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at -1.3 -2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Si7006-A20 (at 0.75 5.75) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.45 -1) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 SDA))
    (pad 2 smd rect (at -1.45 0) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 smd rect (at -1.45 1) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 "Net-(U4-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 1.45 1) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 "Net-(U4-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at 1.45 0) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 6 smd rect (at 1.45 -1) (size 0.81 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 SCL))
    (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 1.5 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module 52435-2471:MOLEX_52435-2471 (layer F.Cu) (tedit 5B1D821E)
    (at 65.03 97.88 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference X1 (at -7.02 -0.93 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 52435-2471 (at -4.32 5.77 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 24 smd rect (at -5.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 23 smd rect (at -5.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VGL))
    (pad 22 smd rect (at -4.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 21 smd rect (at -4.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 VGH))
    (pad 20 smd rect (at -3.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(C9-Pad1)"))
    (pad 19 smd rect (at -3.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(X1-Pad19)"))
    (pad 18 smd rect (at -2.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 17 smd rect (at -2.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 16 smd rect (at -1.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 15 smd rect (at -1.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 14 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 EINK_MOSI))
    (pad 13 smd rect (at -0.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 EINK_SCLK))
    (pad 12 smd rect (at 0.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 EINK_CS))
    (pad 11 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 EINK_DC))
    (pad 10 smd rect (at 1.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 EINK_RESET))
    (pad 9 smd rect (at 1.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 EINK_BUSY))
    (pad 8 smd rect (at 2.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 7 smd rect (at 2.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 "Net-(X1-Pad7)"))
    (pad 6 smd rect (at 3.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 "Net-(X1-Pad6)"))
    (pad 5 smd rect (at 3.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 4.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 "Net-(X1-Pad4)"))
    (pad 3 smd rect (at 4.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 RESE))
    (pad 2 smd rect (at 5.25 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 GDR))
    (pad 1 smd rect (at 5.75 0 90) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(X1-Pad1)"))
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOT-23_ANK (layer F.Cu) (tedit 587CCEF9)
    (at 147.75 85.75 270)
    (descr "SOT-23, Single Diode")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at -2.55 -0.75 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 DCDCEN))
    (pad "" smd rect (at -1 0.95 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 1 smd rect (at 1 0 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOT-23_ANK (layer F.Cu) (tedit 587CCEF9)
    (at 143.75 85.75 270)
    (descr "SOT-23, Single Diode")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at -2.52 -2.71 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad "" smd rect (at -1 0.95 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 1 smd rect (at 1 0 270) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D81A0)
    (at 65.89 78.26 90)
    (fp_text reference U5 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(U5-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 "Net-(U5-Pad2)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8196)
    (at 88.322 78.26 90)
    (fp_text reference U6 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(U10-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(U17-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D818B)
    (at 110.754 78.26 90)
    (fp_text reference U7 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(U11-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 "Net-(U18-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D817E)
    (at 133.186 78.26 90)
    (fp_text reference U8 (at 5.35 1.784 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 "Net-(U12-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(U19-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D819D)
    (at 71.498 78.26 90)
    (fp_text reference U9 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(U13-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(U5-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8193)
    (at 93.93 78.26 90)
    (fp_text reference U10 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(U10-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(U10-Pad2)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8188)
    (at 116.362 78.26 90)
    (fp_text reference U11 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(U11-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(U11-Pad2)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D817B)
    (at 138.794 78.26 90)
    (fp_text reference U12 (at 6.35 0.926 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(U12-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 "Net-(U12-Pad2)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D819B)
    (at 77.106 78.26 90)
    (fp_text reference U13 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(U13-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(U13-Pad2)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8190)
    (at 99.538 78.26 90)
    (fp_text reference U14 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(U14-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(U10-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8186)
    (at 121.97 78.26 90)
    (fp_text reference U15 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(U15-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(U11-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8178)
    (at 144.402 78.26 90)
    (fp_text reference U16 (at 4.6 0.068 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(U16-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(U12-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8199)
    (at 82.714 78.26 90)
    (fp_text reference U17 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(U17-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(U13-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D818D)
    (at 105.146 78.26 90)
    (fp_text reference U18 (at -3.47 -1.01 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 "Net-(U18-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(U14-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1D8183)
    (at 127.578 78.26 90)
    (fp_text reference U19 (at 4.6 0.392 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(U19-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(U15-Pad4)"))
  )
  (module WS2812B:ws2812B_mini (layer F.Cu) (tedit 5B1B3C8F)
    (at 150.01 78.26 90)
    (fp_text reference U20 (at 5.35 -0.04 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value WS2812B (at -1.27 3.81 90) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.89 1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 LED_BAR_DOUT))
    (pad 1 smd rect (at 0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -0.89 -1.84 90) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(U16-Pad4)"))
  )
  (module Capacitors_SMD:CP_Elec_6.3x5.7 (layer F.Cu) (tedit 58AA8B43)
    (at 157.784 95.746 90)
    (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 6.3x5.7")
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at -5.664 2.186 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220uF (at 0 -4.56 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user + (at -1.79 -0.06 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user + (at -4.28 3.01 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 4.56 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.7 0 270) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 2.7 0 270) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/CP_Elec_6.3x5.7.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module 105162-0001:105162-0001 (layer F.Cu) (tedit 5B1D8289)
    (at 105.31 119.26 270)
    (descr 105162-0001)
    (tags Connector)
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at 7.06 0.66 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 105162-0001 (at 0.01 2.36 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 3.55 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 SD2))
    (pad 2 smd rect (at 2.45 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 SD3))
    (pad 3 smd rect (at 1.35 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 CMD))
    (pad 4 smd rect (at 0.25 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 5 smd rect (at -0.85 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(J2-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at -1.95 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 7 smd rect (at -3.05 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(J2-Pad7)"))
    (pad 8 smd rect (at -4.15 7.34 270) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 SD1))
    (pad 9 smd rect (at 5.31 4.66 270) (size 0.72 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 82 "Net-(J2-Pad9)"))
    (pad 10 smd rect (at 5.325 3.39 270) (size 1.05 1.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 11 smd rect (at 5.325 0.78 270) (size 1.05 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 "Net-(J2-Pad11)"))
    (pad 12 smd rect (at -5.325 1.35 270) (size 1.05 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 13 smd rect (at -5.325 4.535 270) (size 1.05 2.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(J2-Pad13)"))
    (pad 14 smd rect (at 1.986 0.105) (size 0.55 2.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 15 smd rect (at -2.204 0.105) (size 0.55 2.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 94.27 113.91)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 0 1.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 78.07 116.11)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2k (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -5.75 -14.25) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 SD0))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 78.07 119.36)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 3 0.25) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10 (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(J2-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 CLK))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 78.07 117.61)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 3 0.25) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(J2-Pad7)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 SD0))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 78.07 121.36)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 3 0.25) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 CMD))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 92.17 121.01)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0.13 1.59) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2k (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 SD3))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.17 97.61 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 0 1.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 145.72 89.41 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -10.06 -5.63 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DNP (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 143.97 89.41 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -8.81 -3.88 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 58.07 86.36)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C13-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(C13-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.92 95.41 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 9.79 -13.28 540) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(C12-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.1444 105.2688 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at -14.0756 -7.0412 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(C11-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.1444 102.932 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at -14.0756 -7.878 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(C10-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.1444 100.5952 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at -14.0756 -8.7148 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(C9-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 61.1444 99.0204 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at -14.0756 -8.7896 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(C8-Pad1)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 58.4012 106.5388 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VGL))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 60.37 95.41 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at -11.09 14.83 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 VGH))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 142.22 94.41 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uf (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 57.17 132.81 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -4.25 -1.75 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 149.22 89.41 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 12.56 9.13 540) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 55.57 132.81 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -2.25 -3 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.8 -0.4 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 59.12 81.96 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at -3.15 -2 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2k (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 SCL))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 57.37 81.96 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at -3.15 -2 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2k (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 SDA))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 143.97 82.91)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 62.37 132.11 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 -1.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BAT))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 BATSENSE))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 147.47 89.41 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 11.31 7.38 540) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 57.92 91.76)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at -2.42 0.04 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2kR (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 RESE))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 78.07 110.01 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 IO0))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59958EE7)
    (at 58.77 132.81 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.5 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10KR (at 0 1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 EN))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 12BH321P-GR:12BH321P-GR (layer B.Cu) (tedit 5B1D8271)
    (at 107.82 81.985 90)
    (fp_text reference BT1 (at -40 17 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Battery_Cell (at -49 17 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 6.5 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 BAT))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -6.5 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module shitty:Badgelife-Shitty-2x2 (layer F.Cu) (tedit 5AAC5583)
    (at 76.2 87.64 180)
    (descr "Through hole angled pin header, 2x02, 2.54mm pitch, 6mm pin length, double rows")
    (tags "Through hole angled pin header THT 2x02 2.54mm double row")
    (fp_text reference X2 (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (fp_text value Badgelife_shitty_connector (at 0 4.2 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user SDA (at 2.54 -2.54 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user SCL (at 2.54 2.54 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -2.54 2.54 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user VCC (at -2.54 -2.54 180) (layer B.SilkS))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 SDA))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 1.27 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 SCL))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 -1.27 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 1.27 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_2x02_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module oshw:oshw (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 80.9 130.1)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module ESP32-footprints-Lib:ESP32-WROOM (layer F.Cu) (tedit 57D08EA8)
    (at 60.67 120.435 270)
    (fp_text reference U1 (at -11.435 5.67 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ESP32-WROOM (at 5.715 14.224 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user "Espressif Systems" (at -6.858 -0.889 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text user ESP32-WROOM (at -5.207 0.254 360) (layer F.SilkS))
    (pad 38 smd oval (at -9 5.25 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 37 smd oval (at -9 3.98 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 EINK_MOSI))
    (pad 36 smd oval (at -9 2.71 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 SCL))
    (pad 35 smd oval (at -9 1.44 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 TxD))
    (pad 34 smd oval (at -9 0.17 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 RxD))
    (pad 33 smd oval (at -9 -1.1 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 SDA))
    (pad 32 smd oval (at -9 -2.37 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(U1-Pad32)"))
    (pad 31 smd oval (at -9 -3.64 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 80 POW_SW))
    (pad 30 smd oval (at -9 -4.91 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 EINK_SCLK))
    (pad 29 smd oval (at -9 -6.18 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 EINK_CS))
    (pad 28 smd oval (at -9 -7.45 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 EINK_DC))
    (pad 27 smd oval (at -9 -8.72 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 EINK_RESET))
    (pad 26 smd oval (at -9 -9.99 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 EINK_BUSY))
    (pad 25 smd oval (at -9 -11.26 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 IO0))
    (pad 24 smd oval (at -5.715 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 DCDCEN))
    (pad 23 smd oval (at -4.445 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 INT))
    (pad 22 smd oval (at -3.175 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 SD1))
    (pad 21 smd oval (at -1.905 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 SD0))
    (pad 20 smd oval (at -0.635 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 CLK))
    (pad 19 smd oval (at 0.635 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 CMD))
    (pad 18 smd oval (at 1.905 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 SD3))
    (pad 17 smd oval (at 3.175 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 SD2))
    (pad 16 smd oval (at 4.445 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 81 T4))
    (pad 15 smd oval (at 5.715 -12.75 270) (size 0.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 14 smd oval (at 9 -11.26 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 T5))
    (pad 13 smd oval (at 9 -9.99 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 T6))
    (pad 12 smd oval (at 9 -8.72 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 T7))
    (pad 11 smd oval (at 9 -7.45 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 LED_BAR_DOUT))
    (pad 10 smd oval (at 9 -6.18 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 LED_BUTTON_DOUT))
    (pad 9 smd oval (at 9 -4.91 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 T8))
    (pad 8 smd oval (at 9 -3.64 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 T9))
    (pad 7 smd oval (at 9 -2.37 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 BATSENSE))
    (pad 6 smd oval (at 9 -1.1 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 smd oval (at 9 0.17 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 smd oval (at 9 1.44 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 smd oval (at 9 2.71 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 EN))
    (pad 2 smd oval (at 9 3.98 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +3V3))
    (pad 1 smd oval (at 9 5.25 270) (size 2.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 39 smd rect (at 0.3 -2.45 270) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (gr_text "TxD\nIO0\nGND" (at 120 117.9) (layer F.SilkS))
  (gr_text "RxD\nEN" (at 115 116.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Rev.1 PCB\nLayout by Alex Camilo" (at 76.47 79.41 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text "OSHS2018              Badge Prototype" (at 104.2 81.8 180) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 154.84686 136.02953) (end 154.84686 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.26771 136.02953) (end 143.26771 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.603646 136.02953) (end 72.603646 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.025003 136.02953) (end 61.025003 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 62.035336 140.053229) (end 61.509552 139.698894) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.26771 136.02953) (end 143.397666 135.385693) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.19271 134.37538) (end 153.836547 134.505401) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.119088 134.859911) (end 72.473608 135.385693) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 154.84686 138.52953) (end 154.716826 139.173287) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 62.679173 134.37538) (end 62.679173 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.752014 139.698894) (end 143.39767 139.173287) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.752003 134.859911) (end 144.277606 134.505401) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.025003 136.02953) (end 61.155036 135.385693) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.473608 135.385693) (end 72.603646 136.02953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 70.949463 140.18317) (end 62.679173 140.18317) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 62.679173 140.18317) (end 62.035336 140.053229) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.836547 134.505401) (end 154.362329 134.859911) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.155036 135.385693) (end 61.509552 134.859911) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.473608 139.173287) (end 72.119088 139.698894) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.397666 135.385693) (end 143.752003 134.859911) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.509552 134.859911) (end 62.035336 134.505401) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.509552 139.698894) (end 61.155036 139.173287) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 71.593302 140.053229) (end 70.949463 140.18317) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 144.92136 140.18317) (end 144.277618 140.053229) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 62.035336 134.505401) (end 62.679173 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 144.92136 134.37538) (end 153.19271 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 154.716826 139.173287) (end 154.362318 139.698894) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 154.362329 134.859911) (end 154.716839 135.385693) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.19271 140.18317) (end 144.92136 140.18317) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.603646 138.52953) (end 72.473608 139.173287) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 144.92136 134.37538) (end 144.92136 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 154.716839 135.385693) (end 154.84686 136.02953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 143.39767 139.173287) (end 143.26771 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.155036 139.173287) (end 61.025003 138.52953) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 72.119088 139.698894) (end 71.593302 140.053229) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 144.277606 134.505401) (end 144.92136 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 154.362318 139.698894) (end 153.836543 140.053229) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 144.277618 140.053229) (end 143.752014 139.698894) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.836543 140.053229) (end 153.19271 140.18317) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 160.173791 79.66429) (end 158.95463 78.185439) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.87708 85.26289) (end 161.674623 83.242623) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 158.95463 139.511464) (end 160.173791 138.032616) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.475781 140.730624) (end 158.95463 139.511464) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 58.395042 140.730624) (end 60.093971 141.65049) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.973374 142.231454) (end 63.993643 142.43391) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 58.395042 76.966274) (end 56.916193 78.185439) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 155.776852 141.65049) (end 157.475781 140.730624) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 151.87718 142.43391) (end 153.897449 142.231454) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 63.993643 142.43391) (end 151.87718 142.43391) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 60.093971 141.65049) (end 61.973374 142.231454) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.973374 75.465437) (end 60.093971 76.046405) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 54.777165 136.333686) (end 55.697032 138.032616) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 56.916193 78.185439) (end 55.697032 79.66429) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 63.993643 75.26298) (end 61.973374 75.465437) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.897449 142.231454) (end 155.776852 141.65049) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 55.697032 138.032616) (end 56.916193 139.511464) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 60.093971 76.046405) (end 58.395042 76.966274) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.674623 83.242623) (end 161.093658 81.363221) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 54.777165 81.363221) (end 54.1962 83.242623) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 155.776852 76.046405) (end 153.897449 75.465437) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 53.97 132.41) (end 54.1962 134.454282) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.093658 136.333686) (end 161.674623 134.454282) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 160.173791 138.032616) (end 161.093658 136.333686) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.97 132.41) (end 161.87708 85.26289) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 56.916193 139.511464) (end 58.395042 140.730624) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 62.679173 134.37538) (end 70.949463 134.37538) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 151.87718 75.26298) (end 63.993643 75.26298) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 54.1962 134.454282) (end 54.777165 136.333686) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.475781 76.966274) (end 155.776852 76.046405) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 70.949463 134.37538) (end 71.593302 134.505401) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.674623 134.454282) (end 161.97 132.41) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 53.993743 85.26289) (end 53.97 132.41) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 54.1962 83.242623) (end 53.993743 85.26289) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 55.697032 79.66429) (end 54.777165 81.363221) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 71.593302 134.505401) (end 72.119088 134.859911) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 153.897449 75.465437) (end 151.87718 75.26298) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 161.093658 81.363221) (end 160.173791 79.66429) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 158.95463 78.185439) (end 157.475781 76.966274) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 113.87 133.41) (xy 111.57 133.41) (xy 111.37 133.61) (xy 111.37 134.96) (xy 111.57 135.16)
        (xy 112.87 135.16) (xy 113.87 133.46)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.52 131.81) (xy 115.22 131.86) (xy 112.52 136.61) (xy 112.62 136.91) (xy 113.17 137.21)
        (xy 113.47 137.16) (xy 116.22 132.41) (xy 116.12 132.11) (xy 115.57 131.81)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 112.12 138.31) (xy 112.07 138.16) (xy 112.17 137.26) (xy 112.27 137.16) (xy 112.37 137.16)
        (xy 113.02 137.56) (xy 113.02 137.66) (xy 112.97 137.76) (xy 112.22 138.26)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 116.12 133.41) (xy 116.97 133.41) (xy 117.77 135.11) (xy 117.77 135.16) (xy 115.12 135.16)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 116.02 129.51) (xy 115.92 129.81) (xy 116.27 130.71) (xy 117.67 133.91) (xy 117.82 134.26)
        (xy 118.62 135.71) (xy 118.92 135.81) (xy 119.12 135.71) (xy 119.37 135.51) (xy 119.37 135.16)
        (xy 118.52 133.56) (xy 117.72 132.11) (xy 116.82 130.56) (xy 116.22 129.61)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 119.12 136.11) (xy 119.02 136.26) (xy 119.37 136.96) (xy 119.77 137.06) (xy 119.97 136.91)
        (xy 120.07 136.56) (xy 119.77 136.01) (xy 119.47 135.96)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 120.02 137.36) (xy 120.32 137.26) (xy 120.57 137.31) (xy 120.82 137.76) (xy 120.87 138.66)
        (xy 119.97 137.96) (xy 119.87 137.56)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 121.12 133.66) (xy 120.87 133.41) (xy 118.92 133.41) (xy 119.82 135.01) (xy 119.87 135.16)
        (xy 120.92 135.16) (xy 121.12 134.96)
      )
    )
  )
  (zone (net 27) (net_name T8) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 135.58 140.86) (xy 136.76 140.22) (xy 137.8 139.37) (xy 138.66 138.33) (xy 139.27 137.15)
        (xy 139.66 135.87) (xy 139.79 134.54) (xy 139.67 133.21) (xy 139.28 131.93) (xy 138.63 130.75)
        (xy 137.79 129.7) (xy 136.76 128.86) (xy 135.58 128.23) (xy 134.32 127.85) (xy 132.97 127.74)
        (xy 131.63 127.86) (xy 130.36 128.25) (xy 129.19 128.87) (xy 128.16 129.71) (xy 127.29 130.75)
        (xy 126.69 131.9) (xy 126.3 133.19) (xy 126.15 134.58) (xy 126.29 135.9) (xy 126.66 137.17)
        (xy 127.31 138.35) (xy 128.16 139.38) (xy 129.19 140.22) (xy 130.35 140.86) (xy 131.65 141.25)
        (xy 132.98 141.37) (xy 134.32 141.23)
      )
    )
  )
  (zone (net 26) (net_name T9) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 118.91 140.84) (xy 120.09 140.2) (xy 121.13 139.35) (xy 121.99 138.31) (xy 122.6 137.13)
        (xy 122.99 135.85) (xy 123.12 134.52) (xy 123 133.19) (xy 122.61 131.91) (xy 121.96 130.73)
        (xy 121.12 129.68) (xy 120.09 128.84) (xy 118.91 128.21) (xy 117.65 127.83) (xy 116.3 127.72)
        (xy 114.96 127.84) (xy 113.69 128.23) (xy 112.52 128.85) (xy 111.49 129.69) (xy 110.62 130.73)
        (xy 110.02 131.88) (xy 109.63 133.17) (xy 109.48 134.56) (xy 109.62 135.88) (xy 109.99 137.15)
        (xy 110.64 138.33) (xy 111.49 139.36) (xy 112.52 140.2) (xy 113.68 140.84) (xy 114.98 141.23)
        (xy 116.31 141.35) (xy 117.65 141.21)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 137.83 132.92) (xy 137.91 132.7) (xy 137.83 132.11) (xy 137.65 131.53) (xy 137.38 131.07)
        (xy 137.02 130.63) (xy 136.57 130.25) (xy 136.05 129.97) (xy 135.5 129.81) (xy 134.9 129.74)
        (xy 134.7 129.84) (xy 134.65 129.99) (xy 134.71 130.17) (xy 134.92 130.26) (xy 135.4 130.32)
        (xy 135.91 130.47) (xy 136.31 130.7) (xy 136.75 131.08) (xy 137.02 131.48) (xy 137.22 131.83)
        (xy 137.33 132.22) (xy 137.39 132.73) (xy 137.45 132.91) (xy 137.62 133) (xy 137.77 132.96)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 136.82 132.85) (xy 136.86 132.7) (xy 136.83 132.28) (xy 136.68 131.9) (xy 136.47 131.56)
        (xy 136.25 131.28) (xy 135.99 131.08) (xy 135.66 130.9) (xy 135.25 130.75) (xy 134.85 130.73)
        (xy 134.67 130.81) (xy 134.59 130.98) (xy 134.67 131.16) (xy 134.85 131.24) (xy 135.15 131.27)
        (xy 135.46 131.37) (xy 135.68 131.49) (xy 135.9 131.68) (xy 136.11 131.94) (xy 136.22 132.14)
        (xy 136.32 132.42) (xy 136.35 132.74) (xy 136.43 132.92) (xy 136.61 133) (xy 136.8 132.92)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 134.42 138.95) (xy 136.47 136.85) (xy 136.97 136.3) (xy 137.08 135.86) (xy 136.99 135.34)
        (xy 136.72 134.92) (xy 136.26 134.46) (xy 135.34 133.54) (xy 134.27 132.46) (xy 133.09 131.27)
        (xy 132.37 130.58) (xy 132 130.39) (xy 131.67 130.34) (xy 131.42 130.36) (xy 131.12 130.47)
        (xy 130.85 130.65) (xy 130.23 131.27) (xy 129.06 132.44) (xy 128.37 133.15) (xy 128.15 133.51)
        (xy 128.06 133.97) (xy 128.12 134.34) (xy 128.26 134.66) (xy 129.37 135.8) (xy 131.38 137.81)
        (xy 132.77 139.18) (xy 133.13 139.35) (xy 133.48 139.41) (xy 133.88 139.33) (xy 134.23 139.16)
        (xy 134.33 139.05)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 159.26 86.31) (xy 159.3 86.14) (xy 159.29 85.91) (xy 159.23 85.68) (xy 159.12 85.53)
        (xy 159.05 85.37) (xy 158.97 85.28) (xy 158.99 85.15) (xy 159.16 84.99) (xy 159.29 84.99)
        (xy 159.46 85.09) (xy 159.62 85.31) (xy 159.7 85.46) (xy 159.79 85.79) (xy 159.81 86.12)
        (xy 159.79 86.39) (xy 159.75 86.55) (xy 159.66 86.74) (xy 159.51 86.96) (xy 159.38 87.15)
        (xy 159.26 87.24) (xy 159.1 87.35) (xy 158.76 87.51) (xy 158.3 87.57) (xy 157.68 87.44)
        (xy 157.35 87.24) (xy 157.21 87.09) (xy 157.09 86.92) (xy 156.86 86.43) (xy 156.83 86.23)
        (xy 156.82 85.94) (xy 156.86 85.75) (xy 156.9 85.56) (xy 157.18 85.11) (xy 157.28 85.01)
        (xy 157.4 84.99) (xy 157.5 85.01) (xy 157.57 85.05) (xy 157.62 85.09) (xy 157.64 85.17)
        (xy 157.67 85.29) (xy 157.61 85.39) (xy 157.51 85.52) (xy 157.46 85.65) (xy 157.38 85.79)
        (xy 157.36 85.9) (xy 157.33 86.09) (xy 157.36 86.28) (xy 157.41 86.42) (xy 157.48 86.57)
        (xy 157.58 86.74) (xy 157.83 86.94) (xy 158.17 87.05) (xy 158.47 87.06) (xy 158.74 86.97)
        (xy 158.99 86.8) (xy 159.14 86.59) (xy 159.26 86.36)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.27 84.15) (xy 158.15 84.2) (xy 158.08 84.35) (xy 158.07 84.48) (xy 158.08 84.61)
        (xy 158.05 85.12) (xy 158.07 85.32) (xy 158.06 85.77) (xy 158.06 85.97) (xy 158.07 86.14)
        (xy 158.22 86.32) (xy 158.3 86.35) (xy 158.48 86.29) (xy 158.55 86.2) (xy 158.59 86.04)
        (xy 158.58 85.89) (xy 158.58 85.41) (xy 158.58 85.19) (xy 158.58 84.55) (xy 158.58 84.38)
        (xy 158.55 84.26) (xy 158.47 84.18) (xy 158.39 84.14) (xy 158.32 84.12)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.97 108.1) (xy 123.28 108.1) (xy 102.57 128.81) (xy 76.17 128.81) (xy 60.47 144.61)
        (xy 49.286374 144.644447) (xy 49.07 108.51) (xy 50.97 108.41) (xy 50.97 64.41) (xy 172.97 64.41)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 49.350144 144.308602) (xy 60.530784 144.529361) (xy 75.816406 128.71) (xy 102.633978 128.71) (xy 123.931063 107.89)
        (xy 165.034824 107.89) (xy 164.150144 66.31) (xy 42.150144 66.31) (xy 47.150144 108.31) (xy 49.350144 108.280667)
      )
    )
  )
  (zone (net 29) (net_name T6) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.95 127.5) (xy 146.91 131.44) (xy 147.37 131.62) (xy 147.81 131.44) (xy 151.79 127.42)
        (xy 151.93 127.04) (xy 151.75 126.6) (xy 151.22 126.07) (xy 150.79 125.91) (xy 150.39 126.06)
        (xy 148.33 128.1) (xy 148.32 123.28) (xy 148.14 122.86) (xy 147.73 122.68) (xy 146.96 122.68)
        (xy 146.55 122.86) (xy 146.37 123.27) (xy 146.37 128.1) (xy 144.32 126.06) (xy 143.89 125.91)
        (xy 143.48 126.07) (xy 142.94 126.61) (xy 142.76 127.03)
      )
    )
  )
  (zone (net 81) (net_name T4) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 151.76 112.93) (xy 147.8 108.99) (xy 147.34 108.81) (xy 146.9 108.99) (xy 142.92 113.01)
        (xy 142.78 113.39) (xy 142.96 113.83) (xy 143.49 114.36) (xy 143.92 114.52) (xy 144.32 114.37)
        (xy 146.38 112.33) (xy 146.39 117.15) (xy 146.57 117.57) (xy 146.98 117.75) (xy 147.75 117.75)
        (xy 148.16 117.57) (xy 148.34 117.16) (xy 148.34 112.33) (xy 150.39 114.37) (xy 150.82 114.52)
        (xy 151.23 114.36) (xy 151.77 113.82) (xy 151.95 113.4)
      )
    )
  )
  (zone (net 30) (net_name T5) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.07 115.85) (xy 136.13 119.81) (xy 135.95 120.27) (xy 136.13 120.71) (xy 140.15 124.69)
        (xy 140.53 124.83) (xy 140.97 124.65) (xy 141.5 124.12) (xy 141.66 123.69) (xy 141.51 123.29)
        (xy 139.47 121.23) (xy 144.29 121.22) (xy 144.71 121.04) (xy 144.89 120.63) (xy 144.89 119.86)
        (xy 144.71 119.45) (xy 144.3 119.27) (xy 139.47 119.27) (xy 141.51 117.22) (xy 141.66 116.79)
        (xy 141.5 116.38) (xy 140.96 115.84) (xy 140.54 115.66)
      )
    )
  )
  (zone (net 28) (net_name T7) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads no (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.6 124.64) (xy 158.54 120.68) (xy 158.72 120.22) (xy 158.54 119.78) (xy 154.52 115.8)
        (xy 154.14 115.66) (xy 153.7 115.84) (xy 153.17 116.37) (xy 153.01 116.8) (xy 153.16 117.2)
        (xy 155.2 119.26) (xy 150.38 119.27) (xy 149.96 119.45) (xy 149.78 119.86) (xy 149.78 120.63)
        (xy 149.96 121.04) (xy 150.37 121.22) (xy 155.2 121.22) (xy 153.16 123.27) (xy 153.01 123.7)
        (xy 153.17 124.11) (xy 153.71 124.65) (xy 154.13 124.83)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.24 119.25) (xy 153.2 117.19) (xy 153.03 116.78) (xy 153.2 116.36) (xy 153.76 115.8)
        (xy 154.17 115.64) (xy 154.58 115.81) (xy 158.58 119.81) (xy 158.76 120.23) (xy 158.59 120.65)
        (xy 154.57 124.65) (xy 154.17 124.81) (xy 153.75 124.65) (xy 153.2 124.09) (xy 153.03 123.68)
        (xy 153.21 123.26) (xy 155.24 121.21) (xy 150.4 121.21) (xy 149.99 121.03) (xy 149.82 120.62)
        (xy 149.81 119.85) (xy 149.99 119.43) (xy 150.41 119.25)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 146.375725 112.354275) (xy 144.315725 114.394275) (xy 143.905725 114.564275) (xy 143.485725 114.394275) (xy 142.925725 113.834275)
        (xy 142.765725 113.424275) (xy 142.935725 113.014275) (xy 146.935725 109.014275) (xy 147.355725 108.834275) (xy 147.775725 109.004275)
        (xy 151.775725 113.024275) (xy 151.935725 113.424275) (xy 151.775725 113.844275) (xy 151.215725 114.394275) (xy 150.805725 114.564275)
        (xy 150.385725 114.384275) (xy 148.335725 112.354275) (xy 148.335725 117.194275) (xy 148.155725 117.604275) (xy 147.745725 117.774275)
        (xy 146.975725 117.784275) (xy 146.555725 117.604275) (xy 146.375725 117.184275)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 148.31 128.12) (xy 150.37 126.08) (xy 150.78 125.91) (xy 151.2 126.08) (xy 151.76 126.64)
        (xy 151.92 127.05) (xy 151.75 127.46) (xy 147.75 131.46) (xy 147.33 131.64) (xy 146.91 131.47)
        (xy 142.91 127.45) (xy 142.75 127.05) (xy 142.91 126.63) (xy 143.47 126.08) (xy 143.88 125.91)
        (xy 144.3 126.09) (xy 146.35 128.12) (xy 146.35 123.28) (xy 146.53 122.87) (xy 146.94 122.7)
        (xy 147.71 122.69) (xy 148.13 122.87) (xy 148.31 123.29)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 139.477532 121.21) (xy 141.517532 123.27) (xy 141.687532 123.68) (xy 141.517532 124.1) (xy 140.957532 124.66)
        (xy 140.547532 124.82) (xy 140.137532 124.65) (xy 136.137532 120.65) (xy 135.957532 120.23) (xy 136.127532 119.81)
        (xy 140.147532 115.81) (xy 140.547532 115.65) (xy 140.967532 115.81) (xy 141.517532 116.37) (xy 141.687532 116.78)
        (xy 141.507532 117.2) (xy 139.477532 119.25) (xy 144.317532 119.25) (xy 144.727532 119.43) (xy 144.897532 119.84)
        (xy 144.907532 120.61) (xy 144.727532 121.03) (xy 144.307532 121.21)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.97 108.41) (xy 172.97 108.1) (xy 173.404 108.1)
      )
    )
  )
)
