<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.0375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.0375" y1="0" x2="19.0375" y2="12.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.0375" y1="12.055" x2="0" y2="12.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.055" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>V2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="XYKlib">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT 23-5&lt;/b&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;b&gt;TSOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="usb">
<packages>
<package name="USB-A-PCB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CR2032-EDGE">
<description>edge cr2032 holder</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="XYKlib" package="SOT23-5" value="LT4054ES5-4.2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="usb" package="USB-A-PCB" value="USBPCB"/>
<element name="BH" library="battery" package="CR2032-EDGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="BH" pad="P$1"/>
<contactref element="BH" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5V"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="BH" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
