<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.81" y1="81.915" x2="-3.81" y2="22.225" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="22.225" x2="99.695" y2="22.225" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="99.695" y1="22.225" x2="99.695" y2="81.915" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="99.695" y1="81.915" x2="-3.81" y2="81.915" width="0.0508" layer="20"/>
<text>solda</text>
<text>comp</text>
<text>Conector PS/2 soldado</text>
<text>na face oposta da placa</text>
<text>Placa projetada para encaixar na interface M1</text>
<text>Adaptador de teclado PS/2 para TK90X</text>
<text>por Daniel José Viana - danjovic@hotmail.com</text>
<text>DAT</text>
<text>CLK</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>Danjovic 2015</text>
<text>Tek Universal 8x8</text>
<hole x="96.52" y="78.74" drill="3.2"/>
<hole x="0" y="78.74" drill="3.2"/>
<hole x="0" y="25.4" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="25.4" drill="3.2"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>LN7</text>
<text>LN6</text>
<text>RW0</text>
<text>RW1</text>
<text>RW2</text>
<text>RW3</text>
<text>RW4</text>
<text>RW5</text>
<text>RW6</text>
<text>RW7</text>
<text>LN5</text>
<text>LN4</text>
<text>LN3</text>
<text>LN2</text>
<text>LN1</text>
<text>LN0</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>RS232</text>
<text>POWER</text>
<text>LINES</text>
<text>ROWS</text>
<text>ICSP</text>
<text>SPR1</text>
<text>SPR2</text>
<text>RCK</text>
<text>SCK</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>DOUT</text>
<text>RCK</text>
<text>SCK</text>
<text>DIN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="D-2.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-yamaichi">
<packages>
<package name="MDIN06SS">
<description>&lt;b&gt;Mini Din&lt;/b&gt; YAMAICHI CONNECTOR</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<description>&lt;b&gt;Berg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on  the following source:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://catalog.fciconnect.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PN87520">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-030X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-030X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-030X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-030X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D16" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D17" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D18" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D19" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D20" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D11" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D12" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D13" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D14" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D15" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D21" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D22" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D23" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D24" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D25" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D26" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D27" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D28" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D29" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D30" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D31" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D32" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D33" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D34" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D35" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D36" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D37" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D38" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D39" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D40" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-yamaichi" package="MDIN06SS" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="microchip" package="DIL14" value="PIC16F688">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54K2829"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F676-I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9760512"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN87520" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E3,5-10" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K4" library="con-lsta" package="FE05-1" value="ICSP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D41" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D42" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D43" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D44" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D45" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D46" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D47" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D48" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D49" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D50" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D51" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D52" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D53" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D54" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D55" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D56" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D57" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D58" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D59" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D60" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D61" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D62" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D63" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D64" library="diode" package="D-2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K5" library="jumper" package="JP1" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="K5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="K4" pad="3"/>
<contactref element="K5" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LN0">
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LN1">
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LN4">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LN7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RW3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="D21" pad="A"/>
<contactref element="D26" pad="A"/>
<contactref element="D31" pad="A"/>
<contactref element="D36" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RW4">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D22" pad="A"/>
<contactref element="D27" pad="A"/>
<contactref element="D32" pad="A"/>
<contactref element="D37" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RW5">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="D23" pad="A"/>
<contactref element="D28" pad="A"/>
<contactref element="D33" pad="A"/>
<contactref element="D38" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RW6">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D24" pad="A"/>
<contactref element="D29" pad="A"/>
<contactref element="D34" pad="A"/>
<contactref element="D39" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RW7">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D25" pad="A"/>
<contactref element="D30" pad="A"/>
<contactref element="D35" pad="A"/>
<contactref element="D40" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PS2DAT">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PS2CK">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RCK">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D36" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="D37" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="D38" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="D39" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="D40" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="D31" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="D32" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="D33" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="D34" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="D35" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="D26" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="D27" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="D28" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="D29" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="D30" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="D21" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="D22" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="D23" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="D24" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="D25" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="K4" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="K4" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RW0">
<contactref element="D41" pad="A"/>
<contactref element="D62" pad="A"/>
<contactref element="D59" pad="A"/>
<contactref element="D56" pad="A"/>
<contactref element="D53" pad="A"/>
<contactref element="D50" pad="A"/>
<contactref element="D44" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="D47" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RW1">
<contactref element="D42" pad="A"/>
<contactref element="D63" pad="A"/>
<contactref element="D60" pad="A"/>
<contactref element="D57" pad="A"/>
<contactref element="D54" pad="A"/>
<contactref element="D51" pad="A"/>
<contactref element="D45" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="D48" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RW2">
<contactref element="D43" pad="A"/>
<contactref element="D64" pad="A"/>
<contactref element="D61" pad="A"/>
<contactref element="D58" pad="A"/>
<contactref element="D55" pad="A"/>
<contactref element="D52" pad="A"/>
<contactref element="D46" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="D49" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC8" pad="15"/>
<contactref element="D62" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="D63" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="D64" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC7" pad="15"/>
<contactref element="D59" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="D60" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="D61" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="D56" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="D57" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="D58" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="D53" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="D54" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="D55" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="D50" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="D51" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="D52" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="D44" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="D45" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="D46" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="D41" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D42" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="D43" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="D47" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="D48" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D49" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="LN3">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LN5">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LN2">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LN6">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SPARE1">
<contactref element="IC9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPARE2">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
