<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="2.54" y="30.48" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="48.26" y="30.48" drill="3.2"/>
<hole x="48.26" y="2.54" drill="3.2"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>85</text>
<text>ShiftLCD</text>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="50.8" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="2.54" y2="33.02" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="33.02" x2="48.26" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="33.02" x2="50.8" y2="30.48" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50.8" y1="30.48" x2="50.8" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="2.54" x2="48.26" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>5v</text>
<text>SR0</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>RESET</text>
<text>GND</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>GND</text>
<text>SR1</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>SR7</text>
<text>*</text>
<text>1k</text>
<text>100</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="AVRISP">
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="DIP254P762X533-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Texas Instruments_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 17:45:58</description>
<packages>
<package name="DIP254P762X508-16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ICSP" library="adafruit" package="AVRISP" value="AVRISP-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ATTINY" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="DIP254P762X533-8" value="">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3796"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY85-20PU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455162"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SN74HC595N" library="Texas Instruments_By_element14_Batch_1" package="DIP254P762X508-16" value="">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-16"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="60K6845"/>
<attribute name="MPN" value="SN74HC595N"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9591664"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="P1" library="pot" package="CA6V" value="30k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I/O" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="100" library="adafruit" package="0204/7" value="100"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="ATTINY" pad="5"/>
<contactref element="I/O" pad="15"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="ATTINY" pad="6"/>
<contactref element="I/O" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="ATTINY" pad="7"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="14"/>
<contactref element="I/O" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="ATTINY" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="I/O" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="8"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="13"/>
<contactref element="ATTINY" pad="4"/>
<contactref element="P1" pad="S"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="I/O" pad="16"/>
<contactref element="I/O" pad="2"/>
<contactref element="I/O" pad="3"/>
<contactref element="I/O" pad="4"/>
<contactref element="I/O" pad="5"/>
<contactref element="I/O" pad="6"/>
<contactref element="LCD" pad="16"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="16"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="10"/>
<contactref element="ATTINY" pad="8"/>
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="I/O" pad="1"/>
<contactref element="100" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SN74HC595N" pad="7"/>
<contactref element="LCD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SN74HC595N" pad="6"/>
<contactref element="LCD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SN74HC595N" pad="5"/>
<contactref element="LCD" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SN74HC595N" pad="4"/>
<contactref element="LCD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="P1" pad="E"/>
<contactref element="LCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SN74HC595N" pad="15"/>
<contactref element="I/O" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SN74HC595N" pad="3"/>
<contactref element="LCD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="ATTINY" pad="3"/>
<contactref element="I/O" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LCD" pad="15"/>
<contactref element="100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SN74HC595N" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SN74HC595N" pad="1"/>
<contactref element="I/O" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="I/O" pad="8"/>
<contactref element="SN74HC595N" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SN74HC595N" pad="12"/>
<contactref element="I/O" pad="12"/>
<contactref element="ATTINY" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
