<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="4.032" y="49.286" drill="2"/>
<hole x="21.048" y="49.286" drill="2"/>
<hole x="4.318" y="1.778" drill="2"/>
<hole x="20.828" y="1.778" drill="2"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="2.54" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="50.8" x2="6.096" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="50.8" x2="22.86" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="50.8" x2="22.86" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="18.796" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="50.8" x2="6.096" y2="50.546" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="50.546" x2="7.62" y2="49.022" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.62" y1="49.022" x2="17.272" y2="49.022" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="49.022" x2="19.05" y2="50.8" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="8.128" y2="1.778" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.128" y1="1.778" x2="17.018" y2="1.778" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.018" y1="1.778" x2="18.796" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<text>Teensy_Temp_V1.1</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy_3_Series_Board_v1.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.1_BASIC_SP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-technology">
<description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.linear-tech.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSOP16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex-spox">
<description>&lt;b&gt;MOLEX SPOX 5267 series PCB Headers&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
- vertical&lt;br&gt;
- 2.5 mm pitch&lt;br&gt;
- mates with 5264 series crimp housing and 42219 series IDT receptable housing</description>
<packages>
<package name="5267-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex-picoblade">
<description>&lt;b&gt;MOLEX PicoBlade Series Connectors&lt;/b&gt; - v1.01 (09/07/2010)&lt;p&gt;
1.25MM (0.05") Wire-To-Board Connectors&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.&lt;br&gt;
USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2010, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bobstarr.net&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53047-0310">
<description>&lt;b&gt;HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="53047-0610">
<description>&lt;b&gt;HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lvl_shifter">
<packages>
<package name="8-VFSOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BBLeo_v2">
<description>Generated from &lt;b&gt;BBLeo_v1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="RCL_R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logos">
<packages>
<package name="MAHISMATI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="linear-technology" package="MSOP16" value="LTC2645"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603K" value="0.1u"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603K" value="0.1u"/>
<element name="P1" library="con-molex-picoblade" package="53047-0310" value="53047-0310"/>
<element name="DRV1" library="con-molex-picoblade" package="53047-0610" value="53047-0610"/>
<element name="U$3" library="lvl_shifter" package="8-VFSOP" value="TXB0102DCUR"/>
<element name="R1" library="BBLeo_v2" package="RCL_R0805" value="100K"/>
<element name="U$4" library="Teensy_3_Series_Board_v1.0" package="TEENSY_3.1_BASIC_SP" value="TEENSY_3.1_BASIC_SP"/>
<element name="J2" library="con-molex-spox" package="5267-4" value="5267-4"/>
<element name="U$1" library="Logos" package="MAHISMATI" value="MAHISMATI"/>
<element name="RX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="R2" library="BBLeo_v2" package="RCL_R0805" value="1K"/>
<element name="TX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="R3" library="BBLeo_v2" package="RCL_R0805" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="DRV1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="AGND"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="VIN"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="V33">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AI1">
<contactref element="DRV1" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="14/A0"/>
</signal>
<signal name="DIOA1">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="18/A4"/>
</signal>
<signal name="DIOA2">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="19/A5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
<contactref element="TX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="U$4" pad="17/A3"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$4" pad="0"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="RX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="DRV1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="16/A2"/>
</signal>
<signal name="AO1">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="DRV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DRV1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DRV1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V3.3">
<contactref element="U$4" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RX" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TX" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
