<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.1" y1="0.635" x2="38.1" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="19.685" x2="37.465" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37.465" y1="20.32" x2="0.5388125" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5388125" y1="20.32" x2="0" y2="19.7811875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="19.7811875" x2="0" y2="0.5388125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.5388125" x2="0.5388125" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.5388125" y1="0" x2="37.465" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.465" y1="0" x2="38.1" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>RST</text>
<text>ISP</text>
<text>LED1</text>
<text>PWR</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>10</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>20</text>
<text>25</text>
<text>30</text>
<text>SWD</text>
<text>ARM
PRO
MINI</text>
<text>REV 3B</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>5V</text>
<text>OSH. Share alike and attributions
are optional. Commercial use ok.</text>
<text>OSH</text>
</plain>
<libraries>
<library name="arm-pro-mini">
<description>Generated from &lt;b&gt;arm-pro-mini.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-filter.ulp</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="CRYSTAL">
<description>&lt;b&gt;Model 406 6.0x3.5mm Low Cost Surface Mount Crystal&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: 008-0260-0_E.pdf</description>
</package>
<package name="LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="HVQFN33-5MM">
<description>&lt;h2&gt;HVQFN-33&lt;/h2&gt;7x7x0.85mm
&lt;br&gt;Plastic Thermal Enhanced Very Thin Quad Flat package</description>
</package>
<package name="PUSH_BUTTON">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt; (EARTH TERMINAL)&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SWD-HEADER">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="SC75-BEC">
<description>SC59 (SOT23) Motorola</description>
</package>
<package name="SOT-23A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead smd</description>
</package>
<package name="USB-MICRO">
<description>http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24200011.pdf</description>
</package>
<package name="SOT-563">
<description>&lt;b&gt;SOT-563, 6 LEAD CASE 463A-01 ISSUE F&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: U6 OnSemi Inductive Load Driver MDC3105-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="arm-pro-mini" package="PUSH_BUTTON" value="PUSH_BUTTON">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="arm-pro-mini" package="C0603K" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="arm-pro-mini" package="C0603K" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="arm-pro-mini" package="HVQFN33-5MM" value="LPC11U35FHI33/501">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="arm-pro-mini" package="CRYSTAL" value="12Mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="arm-pro-mini" package="C0402K" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="arm-pro-mini" package="C0402K" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="arm-pro-mini" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="arm-pro-mini" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="arm-pro-mini" package="SWD-HEADER" value="SWD HEADER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="arm-pro-mini" package="PUSH_BUTTON" value="PUSH_BUTTON">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="arm-pro-mini" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="arm-pro-mini" package="SOT23" value="BAS40-05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP20" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP17" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP22" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP25" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP23" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP26" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP24" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP8" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP9" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP10" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP11" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP12" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP15" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP16" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP18" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP21" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP13" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP14" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP19" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP30" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP27" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP28" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP29" library="arm-pro-mini" package="1X01" value="HDR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="arm-pro-mini" package="SC75-BEC" value="DTA114EET1G (2 X 10K)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="arm-pro-mini" package="LED0603" value="RED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="arm-pro-mini" package="LED0603" value="GRN">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="arm-pro-mini" package="SOT-23A" value="MCP1754ST-3302E/CB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="arm-pro-mini" package="USB-MICRO" value="USB">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="arm-pro-mini" package="SOT-563" value="NUF2042XV6T1G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="arm-pro-mini" package="SOT23" value="BAS40-05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="arm-pro-mini" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="A1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="A1"/>
<contactref element="TP28" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="TAB"/>
<contactref element="U3" pad="G4"/>
<contactref element="U3" pad="G1"/>
<contactref element="U3" pad="G2"/>
<contactref element="U3" pad="G3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="G1"/>
<contactref element="J1" pad="G2"/>
<contactref element="J1" pad="G3"/>
<contactref element="J1" pad="G4"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="A1P"/>
<contactref element="S2" pad="A1P"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="29"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="TP27" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="U1" pad="VOUT"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_2">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="TP22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_4">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="TP23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_5">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="TP26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_6-CONNECT">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="PIO0_7">
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_8">
<contactref element="U3" pad="17"/>
<contactref element="TP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_11">
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="TP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_12">
<contactref element="U3" pad="22"/>
<contactref element="TP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_13">
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="TP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_14">
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="TP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_16">
<contactref element="U3" pad="26"/>
<contactref element="TP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_17">
<contactref element="U3" pad="30"/>
<contactref element="TP15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_18">
<contactref element="U3" pad="31"/>
<contactref element="TP16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_19">
<contactref element="U3" pad="32"/>
<contactref element="TP18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_20-LED1">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="TP21" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIO0_21">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_22">
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="TP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_23">
<contactref element="U3" pad="27"/>
<contactref element="TP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO1_15">
<contactref element="U3" pad="28"/>
<contactref element="TP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO1_19">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="TP19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_3-VBUS">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="TP25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB-5V">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="TP30" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIO0_0-RESET">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="B2"/>
<contactref element="TP20" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="B2P"/>
</signal>
<signal name="PIO0_10-SWDCLK">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="19"/>
<contactref element="TP24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_15-SWDIO">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="25"/>
<contactref element="TP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_1-ISP_EN">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="TP17" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXT-VIN">
<contactref element="TP29" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIO0_9-SWDO">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="TP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1" pad="B2"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="B2P"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
