<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="29.21" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="1.27" x2="29.21" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="63.5" x2="1.27" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="63.5" x2="1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+12" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+9V" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-12" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10u"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C3" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10u"/>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C6" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10u"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="IC" library="ic-package" package="DIL08" value="LT1054">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7812" library="linear" package="TO220H" value="7812T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7912" library="linear" package="TO220H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitor-wima" package="C2.5-5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="capacitor-wima" package="C2.5-5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO41-3" value="9.1V"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+9V">
<contactref element="IC" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="7912" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="7812" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="7912" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="7812" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="7812" pad="3"/>
<contactref element="+12" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="7912" pad="3"/>
<contactref element="-12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
