<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.3175" y1="0.635" x2="15.5375" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5375" y1="0.635" x2="15.5375" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5375" y1="16.1925" x2="0.3175" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="16.1925" x2="0.3175" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>CLK_MSTR</text>
<text>Designed in Thailand
By TinLethax</text>
<text>OSHW</text>
<text>rev 1.0</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>ICS501
ICS511</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ics501">
<description>ICS501 LOCO PLL</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>8-SOIC, 1.27 mm pitch, 6.00 mm span, 4.90 X 3.90 X 1.75 mm body
&lt;p&gt;8-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 6.00 mm span with body size 4.90 X 3.90 X 1.75 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ics501" package="SOIC127P600X175-8N" value="ICS501">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="ICS501"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEL0">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEL1">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
