<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="15" y="14" radius="15" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="17" x2="18" y2="17" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="17" x2="18" y2="11" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="11" x2="12" y2="11" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="11" x2="12" y2="17" width="0.1524" layer="20"/>
<text>-   +   D</text>
<text>-   +   D</text>
<text>Holo Lights</text>
<text>M. Campbell</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ws28128 throughlbr">
<packages>
<package name="LED-RGB-THRU">
<description>&lt;h3&gt;LED - RGB PTH&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area:5 x 5.8 mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datasheet Referenced: &lt;a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/YSL-R596CR3G4B5C-C10.pdf"&gt;YSL-R596CR3G4B5C&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED-RGB-CA&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;LED-RGB-CC&lt;/li&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="ws28128 throughlbr" package="LED-RGB-THRU" value=""/>
<element name="D2" library="ws28128 throughlbr" package="LED-RGB-THRU" value=""/>
<element name="D3" library="ws28128 throughlbr" package="LED-RGB-THRU" value=""/>
<element name="D4" library="ws28128 throughlbr" package="LED-RGB-THRU" value=""/>
<element name="IN" library="adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT" library="adafruit" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D2" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D4" pad="4"/>
<contactref element="OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
