<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="80.315" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.315" y1="0" x2="80.315" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.315" y1="26.66" x2="0" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.048"/>
<hole x="77.47" y="2.54" drill="3.048"/>
<hole x="2.54" y="24.13" drill="3.048"/>
<hole x="77.47" y="24.13" drill="3.048"/>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>+  -</text>
<text>4ch RS485 + Power Output</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RJHSE-5381-04">
<packages>
<package name="AMPHENOL_RJHSE-5381-04">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CAM1DATA1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM2DATA1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM3DATA1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM4DATA1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM1DATA2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM2DATA2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM3DATA2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAM4DATA2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="RJHSE-5381-04" package="AMPHENOL_RJHSE-5381-04" value="RJHSE-5381-04">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Conn RJ-45 F 32 POS 2.03mm Solder RA Thru-Hole 48 Terminal 4 Port Cat 5 "/>
<attribute name="MF" value="Amphenol ICC"/>
<attribute name="MP" value="RJHSE-5381-04"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="S3"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S4"/>
<contactref element="J1" pad="47"/>
<contactref element="J1" pad="45"/>
<contactref element="J1" pad="44"/>
<contactref element="J1" pad="43"/>
<contactref element="J1" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C4DATA1-">
<contactref element="CAM4DATA1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="40"/>
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C1DATA1+">
<contactref element="CAM1DATA1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C1DATA1-">
<contactref element="CAM1DATA1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C1DATA2+">
<contactref element="CAM1DATA2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C1DATA2-">
<contactref element="CAM1DATA2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C2DATA1-">
<contactref element="CAM2DATA1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C2DATA1+">
<contactref element="CAM2DATA1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C2DATA2+">
<contactref element="CAM2DATA2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C2DATA2-">
<contactref element="CAM2DATA2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="C3DATA1+">
<contactref element="CAM3DATA1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="C3DATA1-">
<contactref element="CAM3DATA1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="C3DATA2+">
<contactref element="CAM3DATA2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="C3DATA2-">
<contactref element="CAM3DATA2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="C4DATA1+">
<contactref element="CAM4DATA1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="C4DATA2+">
<contactref element="CAM4DATA2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="C4DATA2-">
<contactref element="CAM4DATA2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="LED4A">
<contactref element="J1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="LED4B">
<contactref element="J1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="LED3A">
<contactref element="J1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LED3B">
<contactref element="J1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LED2B">
<contactref element="J1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="LED2A">
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LED1A">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LED1B">
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
