<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="0" x2="16" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="16" x2="0" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="2"/>
<hole x="2.5" y="13.5" drill="2"/>
<hole x="13.5" y="13.5" drill="2"/>
<hole x="13.5" y="2.5" drill="2"/>
<text>A

CENT

B</text>
<text>C

COM

D</text>
</plain>
<libraries>
<library name="joy">
<packages>
<package name="SKRH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="joy" package="SKRH" value="SKRHAAE010"/>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CENT">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COM">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
