<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="19.05" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RED</text>
<text>BLACK</text>
<text>OSRAM
DURIS E3</text>
<text>SociaLite</text>
<text>5/10/16</text>
<text>Paul Miller</text>
</plain>
<libraries>
<library name="lan_v3_pm">
<packages>
<package name="HDR_1X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lan_v4">
<packages>
<package name="GW_JCLMS1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="lan_v3_pm" package="HDR_1X02" value=""/>
<element name="OSRAM_DURIS_E3" library="lan_v4" package="GW_JCLMS1" value="LED_"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="OSRAM_DURIS_E3" pad="ANODE_P$2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OSRAM_DURIS_E3" pad="CATHODE_P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
