<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="0" x2="33" y2="14.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="14.91" x2="0" y2="14.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.91" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-rj">
<description>&lt;B&gt;RJ conectors&lt;/B&gt;
&lt;P&gt;phone and ethernet conectors from
http://www.tycoelectronics.com</description>
<packages>
<package name="RJ11">
<description>&lt;B&gt;RJ11, RJ22&lt;/B&gt;
&lt;P&gt;RJ11 and RJ22 jacks side mounted
http://www.tycoelectronics.com</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="CDSOT23-SM712">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-rj" package="RJ11" value="RJ11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-rj" package="RJ11" value="RJ11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA-">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA+">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
