<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.6425" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.6425" y1="0" x2="33.6425" y2="32.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.6425" y1="32.375" x2="0" y2="32.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32.375" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Stomptown Electronics</text>
<text>V1.0 (c) 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3D4P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="switches" package="3D4P" value=""/>
<element name="1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L3" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9V" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="9V+" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SW1" pad="7"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SW1" pad="A"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="9V" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="9V+" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
