<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>In</text>
<text>Out</text>
<wire x1="17.78" y1="16.51" x2="43.18" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="16.51" x2="43.18" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="8.89" x2="48.26" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="8.89" x2="48.26" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="16.51" x2="73.66" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="16.51" x2="45.72" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="63.5" x2="73.66" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>GearsNGenes, LLC.</text>
<text>NOT Gate</text>
<text>PMOS</text>
<text>NMOS</text>
<text>S   D   G</text>
<text>S   D   G</text>
<text>USB breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="2X5-SHROUDED">
</package>
<package name="1X02_NO_SILK">
</package>
<package name="2X3">
</package>
<package name="AXIAL-0.4">
<description>1/4W Resistor, 0.4" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="2X4-SHROUDED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="2X5-SHROUDED" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="1X02_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="MG-Eagle_v1" package="1X02_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="N_MOS1">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="JP3" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="P_MOS1">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="R1" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="MG-Eagle_v1" package="2X4-SHROUDED" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SRCDRN">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
