<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.72" x2="52.07" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="45.72" x2="52.07" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="2.54" x2="0" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<text>HN62304/HN62312 to JEDEC</text>
<text>http://blog.system11.org</text>
<text>HN623xx</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m-plain">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="232-1285-00-0602J">
<description>&lt;b&gt;3M TEXTOOL 32 pol. DIP&lt;/b&gt; Lever actuated zero insertion force mechanism &lt;p&gt;
Hersteller: 3M TEXTOOL&lt;br&gt;
Herstellerbez.:  232-1285-00-0602J&lt;br&gt;
Source: http://www.3M.com/ehpd</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$2" library="ic-package" package="SOCKET-32" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="con-3m-plain" package="232-1285-00-0602J" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="E$2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="E$2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="S$28">
<contactref element="E$2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="E$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="E$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
