<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="17.78" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>E13</text>
<text>E12</text>
<text>E11</text>
<text>E10</text>
<text>F2</text>
<text>F1</text>
<text>F0</text>
<text>C15</text>
<text>C13</text>
<text>C14</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>B11</text>
<text>C1</text>
<text>C0</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>PUGBUTT.COM</text>
<text>PUGBUTT.COM</text>
<text>EFM32G210BU</text>
<text>EFM32G210BU</text>
<text>nRST</text>
</plain>
<libraries>
<library name="EFM32">
<packages>
<package name="EFM_QFN32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_discrete">
<packages>
<package name="XTAL_ABRACON_ABS05">
</package>
<package name="0603_NONPOLAR">
</package>
<package name="XTAL_MURATA_XRCGB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="through_hole">
<packages>
<package name="PINHEAD_1X12">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="EFM32" package="EFM_QFN32" value="EFM32G210F128"/>
<element name="C8" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="1u"/>
<element name="C9" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="10p"/>
<element name="C10" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="10p"/>
<element name="C11" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="18p"/>
<element name="C12" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="18p"/>
<element name="C1" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="10u"/>
<element name="C2" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="C3" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="10u"/>
<element name="C4" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="C5" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="C6" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="C7" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="FB1" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="smd_discrete" package="0603_NONPOLAR" value="0.1u"/>
<element name="X2" library="smd_discrete" package="XTAL_ABRACON_ABS05" value="32.768K"/>
<element name="J1" library="through_hole" package="PINHEAD_1X12" value=""/>
<element name="J2" library="through_hole" package="PINHEAD_1X12" value=""/>
<element name="X1" library="smd_discrete" package="XTAL_MURATA_XRCGB" value="32M"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="PAD"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="P$1"/>
<contactref element="C12" pad="P$1"/>
<contactref element="C11" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="C14" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C9" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C11" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C12" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="FB2" pad="P$1"/>
<contactref element="FB1" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="FB2" pad="P$2"/>
<contactref element="C14" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VDD_DREG">
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="FB1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="DECOUPLE">
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE13">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE12">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PE11">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PE10">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PF2">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PF1">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PF0">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC15">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC14">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC13">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
