<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="0" x2="39" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3" y="3" drill="3.2"/>
<hole x="36" y="3" drill="3.2"/>
<hole x="36" y="37" drill="3.2"/>
<hole x="3" y="37" drill="3.2"/>
<text>A0</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>A0</text>
<text>Energy Monitor Board</text>
<text>Rev.A</text>
<text>555circuitslab.com</text>
<text>555circuitslab.com</text>
<text>Energy Monitor Board</text>
<text>Rev.A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="E1,8-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="STX3100">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="555circuitslab-sensor-shield">
<description>Generated from &lt;b&gt;arduino-sensoren-1-shield_revA-schaltung.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="CONNECTOR-SEED_4P-2.0">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="resistor" package="E1,8-4" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CT1" library="adafruit" package="STX3100" value="STEREOJACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X04" value="Stift">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="555circuitslab-sensor-shield" package="CONNECTOR-SEED_4P-2.0" value="Grove">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A0">
<contactref element="CT1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="CT1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
