<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.00341875" y1="45.7453375" x2="46.98658125" y2="45.7453375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.98658125" y1="45.7453375" x2="50.79658125" y2="41.9053375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.79658125" y1="41.9053375" x2="78.73658125" y2="41.9053375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.73658125" y1="41.9053375" x2="82.54658125" y2="45.7153375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.54658125" y1="45.7153375" x2="99.05658125" y2="45.7153375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.05658125" y1="45.7153375" x2="99.05658125" y2="1.2653375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.78658125" y1="-0.0046625" x2="2.032" y2="-0.0046625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.05658125" y1="1.2653375" x2="97.78658125" y2="-0.0046625" width="0" layer="20"/>
<hole x="79.9884" y="2.54" drill="3.2512"/>
<text>HM5.0 SMD COMBI V6.2</text>
<wire x1="-0.00341875" y1="45.7153375" x2="-0.00341875" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="1.524" y2="8.636" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="8.636" x2="1.524" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="0.508" x2="2.032" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>RJ45 Pins</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="CT6">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Bryan">
<packages>
<package name="TO220HMURATA">
<description>Murata OKI-78SR Series Horizontal</description>
</package>
<package name="DO41-7">
<description>2.54mmx7.62mm tight fit</description>
</package>
<package name="CUI-MJ-2508">
<description>CUI Inc MJ-2508 and MJ-2508N (non-threaded)

DigiKey Part CP-2508-ND and CP-2508N-ND</description>
</package>
<package name="BARREL-2.1">
</package>
<package name="RJ45-8-1H">
<description>Amphenol RJHSE-5080 no LED
Mouser 523-RJHSE-5080</description>
</package>
<package name="MSOP8">
</package>
<package name="PCC-SMP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmega8">
<description>&lt;b&gt;Atmel ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168: 8-bit AVR microcontrollers&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ATmega8, ATmega8L:&lt;br&gt;
28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF
&lt;li&gt;ATmega48, ATmega48V, ATmega88, ATmega88V, ATmega168, ATmega168V:&lt;br&gt;
 28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF (no 28-pad QFN/MLF!)
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HeaterMeterPI">
<description>Generated from &lt;b&gt;HeaterMeterPI.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="RESONATOR-PTH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>SOT-23, 3-pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-tact">
<description>&lt;b&gt;Diptronics THMD &amp; SMD tact switches&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;DTS-3: 3.5x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTS-6, DTS-64: 6x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-3: 3.5x6mm SMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-6, DTSM-64: 6x6mm SMD tact switch
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="DTSM-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<description>&lt;b&gt;Field Effect Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Symbols changed according to IEC617&lt;p&gt; 
All types, packages and assignment to symbols and pins checked&lt;p&gt;
Package outlines partly checked&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
JFET = junction FET&lt;p&gt;
IGBT-x = insulated gate bipolar transistor&lt;p&gt;
x=N: NPN; x=P: PNP&lt;p&gt;
IGFET-mc-nnn; (IGFET=insulated gate field effect transistor)&lt;P&gt;
m=D: depletion mode (Verdr&amp;auml;ngungstyp)&lt;p&gt;
m=E: enhancement mode (Anreicherungstyp)&lt;p&gt;
c: N=N-channel; P=P-Channel&lt;p&gt;
GDSB: gate, drain, source, bulk&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
by R. Vogg  15.March.2002</description>
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="untitled">
<packages>
<package name="SMDIND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="schottky_diodes">
<description>&lt;H1&gt;FNE Library - Schottky Diodes SMD&lt;/H1&gt;
&lt;p&gt;Knihovna obsahuje schottkyho diody pro povrchovou montÃ¡Å¾&lt;/p&gt;	
&lt;p&gt;Library contain schottky diodes form surface mounting technology&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="boxy">
<packages>
<package name="BOXY50%">
</package>
</packages>
</library>
<library name="shorts-old">
<description>Hacks for connecting nets to work around no subnets</description>
<packages>
<package name="SHORT_TOP-50">
<description>Short, top layer, 50mil width</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R18" library="pot" package="CT6" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="resistor" package="R0805" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Bryan" package="DO41-7" value="1N4001">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="PANASONIC_D" value="100u/25">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="PANASONIC_D" value="100u/25">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R0805" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Bryan" package="BARREL-2.1" value="POW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="pinhead" package="1X16" value="LCD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="resistor" package="R0805" value="0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="SO16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="2X13" value="Pi"/>
<element name="IC1" library="Bryan" package="TO220HMURATA" value="OKI-78SR-5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="Bryan" package="CUI-MJ-2508" value="FOOD1"/>
<element name="JP2" library="Bryan" package="CUI-MJ-2508" value="FOOD2"/>
<element name="JP3" library="Bryan" package="CUI-MJ-2508" value="FOOD3"/>
<element name="R5" library="resistor" package="R0805" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="R0805" value="680">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="R0805" value="2k2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="resistor" package="R0805" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="YEL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="resistor" package="R0805" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="GRN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="PANASONIC_D" value="100u/25">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="Bryan" package="RJ45-8-1H" value="RJ45-8"/>
<element name="Q2" library="transistor-fet" package="TO252" value="FQU11P06TU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="resistor" package="PANASONIC_D" value="47u/25">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="resistor" package="R0805" value="2k2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="resistor" package="R0805" value="22k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistor" package="R0805" value="68k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistor" package="R0805" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="R0805" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="resistor" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R24" library="resistor" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R21" library="resistor" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="resistor" package="R0805" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="resistor" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R28" library="resistor" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R29" library="resistor" package="R0805" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="resistor" package="C0805" value="0.1u"/>
<element name="C17" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="resistor" package="C0805" value="0.1u"/>
<element name="IC3" library="atmega8" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES1" library="HeaterMeterPI" package="RESONATOR-PTH" value="16Mhz">
<attribute name="RES1" value="16MHz"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT23" value="MCP1700T-3302E/TT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistors" package="SOT-23" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistors" package="SOT-23" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors" package="SOT-23" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="Bryan" package="CUI-MJ-2508" value="PIT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="resistor" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-tact" package="DTSM-6" value="UP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-tact" package="DTSM-6" value="DN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-tact" package="DTSM-6" value="LT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S5" library="switch-tact" package="DTSM-6" value="RT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="Bryan" package="MSOP8" value="AD8495">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C0805" value="1n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="C0805" value="10n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="resistor" package="C0805" value="1n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="R0805" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Bryan" package="PCC-SMP" value="PCC-SMP"/>
<element name="L1" library="untitled" package="SMDIND" value="220u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="schottky_diodes" package="DO-214AC" value="1N5819HW">
<attribute name="PACKAGE" value="SOD123"/>
<attribute name="MPN" value="SD103CW-7-F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DIODES INC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1773504"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="boxy" package="BOXY50%" value=""/>
<element name="SH2" library="shorts-old" package="SHORT_TOP-50" value="SHORT-VT5">
<attribute name="BOM" value="no"/>
</element>
<element name="RJ45-8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ45-2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ45-1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ45-7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="R18" pad="A"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="J2" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="22"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="17"/>
<contactref element="JP8" pad="14"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="15"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="RES1" pad="2G"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="SH2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD_BKLT">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_CLK">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="JP8" pad="26"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="24"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="15"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J2" pad="PWR"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="RES1" pad="3O"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="RES1" pad="1I"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BUTTONS">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="FOOD1">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="FOOD2">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="FOOD3">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP8" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="VRM_IN">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="JP8" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R18" pad="S"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="J3" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="J3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BKLT_GND">
<contactref element="J3" pad="16"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SERVO">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V_BLW">
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLOWER">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PIT">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V_FB">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="FOOD1_P">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FOOD2_P">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FOOD3_P">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SRVBST">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="PIT_P">
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TC-">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TC+">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="TC+"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="J1" pad="TC-"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GNDA">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="SH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="RJ45-8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="RJ45-7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="RJ45-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="RJ45-2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
