<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="16.51" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="21.59" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas_instruments">
<packages>
<package name="TSSOP-16">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="texas_instruments" package="TSSOP-16" value="CD4504BPW"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VSS">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
