<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="43.688" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="43.688" x2="0" y2="43.688" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.688" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.5" y="42" drill="2"/>
<hole x="34" y="42" drill="2"/>
<hole x="1.5" y="1.5" drill="2"/>
<hole x="34" y="1.5" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="RGBLED5050">
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED10" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED11" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED12" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED13" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED14" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED15" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED16" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED17" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED18" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED19" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED20" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED7" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED8" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED9" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R21" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED22" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R22" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED23" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R23" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED24" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R24" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED25" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R25" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="3"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="3"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="3"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="3"/>
<contactref element="LED7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="3"/>
<contactref element="LED8" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="3"/>
<contactref element="LED9" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="3"/>
<contactref element="LED10" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="3"/>
<contactref element="LED11" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="1"/>
<contactref element="LED11" pad="3"/>
<contactref element="LED12" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="1"/>
<contactref element="LED12" pad="3"/>
<contactref element="LED13" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="1"/>
<contactref element="LED13" pad="3"/>
<contactref element="LED14" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="1"/>
<contactref element="LED14" pad="3"/>
<contactref element="LED15" pad="2"/>
<contactref element="LED15" pad="1"/>
<contactref element="LED15" pad="3"/>
<contactref element="LED16" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="1"/>
<contactref element="LED16" pad="3"/>
<contactref element="LED17" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="1"/>
<contactref element="LED17" pad="3"/>
<contactref element="LED18" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="1"/>
<contactref element="LED18" pad="3"/>
<contactref element="LED19" pad="2"/>
<contactref element="LED19" pad="1"/>
<contactref element="LED19" pad="3"/>
<contactref element="LED20" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="1"/>
<contactref element="LED20" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="LED21" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="1"/>
<contactref element="LED21" pad="3"/>
<contactref element="LED22" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="1"/>
<contactref element="LED22" pad="3"/>
<contactref element="LED23" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="1"/>
<contactref element="LED23" pad="3"/>
<contactref element="LED24" pad="2"/>
<contactref element="LED24" pad="1"/>
<contactref element="LED24" pad="3"/>
<contactref element="LED25" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="1"/>
<contactref element="LED25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED3" pad="5"/>
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED4" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="4"/>
<contactref element="LED4" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED5" pad="5"/>
<contactref element="LED5" pad="4"/>
<contactref element="LED5" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED6" pad="5"/>
<contactref element="LED6" pad="4"/>
<contactref element="LED6" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED7" pad="5"/>
<contactref element="LED7" pad="4"/>
<contactref element="LED7" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED8" pad="5"/>
<contactref element="LED8" pad="4"/>
<contactref element="LED8" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED9" pad="5"/>
<contactref element="LED9" pad="4"/>
<contactref element="LED9" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED10" pad="5"/>
<contactref element="LED10" pad="4"/>
<contactref element="LED10" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED11" pad="5"/>
<contactref element="LED11" pad="4"/>
<contactref element="LED11" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED12" pad="5"/>
<contactref element="LED12" pad="4"/>
<contactref element="LED12" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED13" pad="5"/>
<contactref element="LED13" pad="4"/>
<contactref element="LED13" pad="6"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED14" pad="5"/>
<contactref element="LED14" pad="4"/>
<contactref element="LED14" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED15" pad="5"/>
<contactref element="LED15" pad="4"/>
<contactref element="LED15" pad="6"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED16" pad="5"/>
<contactref element="LED16" pad="4"/>
<contactref element="LED16" pad="6"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED17" pad="5"/>
<contactref element="LED17" pad="4"/>
<contactref element="LED17" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED18" pad="5"/>
<contactref element="LED18" pad="4"/>
<contactref element="LED18" pad="6"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED19" pad="5"/>
<contactref element="LED19" pad="4"/>
<contactref element="LED19" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED20" pad="5"/>
<contactref element="LED20" pad="4"/>
<contactref element="LED20" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED21" pad="5"/>
<contactref element="LED21" pad="4"/>
<contactref element="LED21" pad="6"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED22" pad="5"/>
<contactref element="LED22" pad="4"/>
<contactref element="LED22" pad="6"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED23" pad="5"/>
<contactref element="LED23" pad="4"/>
<contactref element="LED23" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED24" pad="5"/>
<contactref element="LED24" pad="4"/>
<contactref element="LED24" pad="6"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED25" pad="5"/>
<contactref element="LED25" pad="4"/>
<contactref element="LED25" pad="6"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
