<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="71.755" y1="-0.15875" x2="66.04" y2="5.55625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="5.55625" x2="66.04" y2="52.54625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="52.54625" x2="97.79" y2="52.54625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="52.54625" x2="97.79" y2="5.55625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="5.55625" x2="92.075" y2="-0.15875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.075" y1="-0.15875" x2="71.755" y2="-0.15875" width="0" layer="20"/>
<text>2.2M</text>
<text>100n</text>
<text>160k</text>
<text>6.2k</text>
<text>22k</text>
<text>560k</text>
<text>18k</text>
<text>40
01</text>
<text>10k</text>
<text>68k</text>
<text>68k</text>
<text>10k</text>
<text>47n</text>
<text>47n</text>
<text>22k</text>
<text>100µ</text>
<text>41
48</text>
<text>100n</text>
<text>47k</text>
<text>10k</text>
<text>41
48</text>
<text>EBC</text>
<text>CBE</text>
<text>CBE</text>
<text>4.7k</text>
<text>TENT
ACLE</text>
<text>Q1, 3: 2N5089
Q2: 2N3906</text>
<text>DC</text>
<text>layout by storyboardist</text>
<text>TENTACLE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;audio and power jacks
&lt;li&gt;off-board versions and just pads for the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TWO_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="footswitches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="enclosures">
<packages>
<package name="1590A">
</package>
<package name="LUMBURG_TOP">
</package>
<package name="LUMBURG_DRILL">
</package>
<package name="DC_TOP">
</package>
<package name="DC_DRILL">
</package>
<package name="LED">
</package>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="47n"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="47n"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="47n"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100µ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-2" value="1N4148">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-2" value="1N4148">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-LED+" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="jacks" package="TWO_PADS" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="jacks" package="TWO_PADS" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="2N5089">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO92-" value="2N3906">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistors" package="TO92-" value="2N5089">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="2.2M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="22k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="22k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="47k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLR" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="560k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="160k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="18k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="6.2k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="68k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="68k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3PDT" library="footswitches" package="3PDT" value="3PDT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+" library="supply pins" package="SQUARE" value="+9V_PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="-" library="supply pins" package="ROUND" value="GND_PADROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="enclosures" package="1590A" value=""/>
<element name="U$2" library="enclosures" package="LUMBURG_TOP" value=""/>
<element name="U$3" library="enclosures" package="LUMBURG_TOP" value=""/>
<element name="U$4" library="enclosures" package="LUMBURG_DRILL" value=""/>
<element name="U$5" library="enclosures" package="LUMBURG_DRILL" value=""/>
<element name="U$6" library="enclosures" package="DC_TOP" value=""/>
<element name="U$7" library="enclosures" package="DC_DRILL" value=""/>
<element name="U$8" library="enclosures" package="LED" value=""/>
<element name="U$9" library="enclosures" package="3PDT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="OUT" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="IN" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="3PDT" pad="A2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="3PDT" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="CLR" pad="2"/>
<contactref element="-LED+" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IN" pad="TIP"/>
<contactref element="3PDT" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="3PDT" pad="C3"/>
<contactref element="3PDT" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OUT" pad="TIP"/>
<contactref element="3PDT" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="-LED+" pad="K"/>
<contactref element="3PDT" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="3PDT" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="CLR" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
