<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.542" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="0" x2="18.542" y2="10.414" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="10.414" x2="0" y2="10.414" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.414" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VIN</text>
<text>!IRQ</text>
<text>BSY</text>
<text>!CS</text>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connectors">
<packages>
<package name="5014610491">
</package>
<package name="M04X2-100MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TI">
<packages>
<package name="TSSOP-16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Passives">
<packages>
<package name="0603-CAP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="Connectors" package="5014610491" value="M04-5014610491">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="TI" package="TSSOP-16" value="TSC2046EIPWR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="Passives" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Passives" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="Connectors" package="M04X2-100MIL" value="M04X2-100MIL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BUSY">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="X+">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Y+">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X-">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y-">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
