(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.2-1)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 239)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 55)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.4572)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /32)
  (net 2 /30)
  (net 3 /33)
  (net 4 /31)
  (net 5 /29)
  (net 6 /12)
  (net 7 /11)
  (net 8 /10)
  (net 9 /9)
  (net 10 /8)
  (net 11 /7)
  (net 12 /6)
  (net 13 /5)
  (net 14 /4)
  (net 15 /3)
  (net 16 /2)
  (net 17 /1)
  (net 18 /0)
  (net 19 /DAT2)
  (net 20 /DAT3)
  (net 21 /CMD)
  (net 22 /3V3_2)
  (net 23 /CLK)
  (net 24 /GND_3)
  (net 25 /DAT0)
  (net 26 /DAT1)
  (net 27 /GND_1)
  (net 28 /VBAT)
  (net 29 /3V3_1)
  (net 30 /GND_2)
  (net 31 /PROGRAM)
  (net 32 /ON_OFF)
  (net 33 /24)
  (net 34 /26)
  (net 35 /28)
  (net 36 /25)
  (net 37 /27)
  (net 38 /13)
  (net 39 /14)
  (net 40 /15)
  (net 41 /16)
  (net 42 /17)
  (net 43 /18)
  (net 44 /19)
  (net 45 /20)
  (net 46 /21)
  (net 47 /22)
  (net 48 /23)
  (net 49 /3V3_3)
  (net 50 /VUSB)
  (net 51 /GND_4)
  (net 52 /D+)
  (net 53 /D-)
  (net 54 /VIN)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /0)
    (add_net /1)
    (add_net /10)
    (add_net /11)
    (add_net /12)
    (add_net /13)
    (add_net /14)
    (add_net /15)
    (add_net /16)
    (add_net /17)
    (add_net /18)
    (add_net /19)
    (add_net /2)
    (add_net /20)
    (add_net /21)
    (add_net /22)
    (add_net /23)
    (add_net /24)
    (add_net /25)
    (add_net /26)
    (add_net /27)
    (add_net /28)
    (add_net /29)
    (add_net /3)
    (add_net /30)
    (add_net /31)
    (add_net /32)
    (add_net /33)
    (add_net /3V3_1)
    (add_net /3V3_2)
    (add_net /3V3_3)
    (add_net /4)
    (add_net /5)
    (add_net /6)
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net /9)
    (add_net /CLK)
    (add_net /CMD)
    (add_net /D+)
    (add_net /D-)
    (add_net /DAT0)
    (add_net /DAT1)
    (add_net /DAT2)
    (add_net /DAT3)
    (add_net /GND_1)
    (add_net /GND_2)
    (add_net /GND_3)
    (add_net /GND_4)
    (add_net /ON_OFF)
    (add_net /PROGRAM)
    (add_net /VBAT)
    (add_net /VIN)
    (add_net /VUSB)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.3048)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x27_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3)
    (at 77.47 64.77 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x27, 1.27mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x27 1.27mm single row")
    (fp_text reference J4 (at 0 -1.695 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Edge B" (at 0 34.715 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 16.51) (layer F.Fab))
    (pad 27 thru_hole oval (at 0 33.02 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /VBAT))
    (pad 26 thru_hole oval (at 0 31.75 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /3V3_1))
    (pad 25 thru_hole oval (at 0 30.48 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 /GND_4))
    (pad 24 thru_hole oval (at 0 29.21 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /PROGRAM))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /ON_OFF))
    (pad 22 thru_hole oval (at 0 26.67 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /13))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /14))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 24.13 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /28))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /26))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 21.59 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /24))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 /25))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 19.05 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /27))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /15))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 16.51 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /16))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /17))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 13.97 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /18))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 /19))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 11.43 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 /20))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 /21))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 8.89 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /22))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 /23))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 6.35 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 /3V3_3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 /VUSB))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 3.81 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /GND_2))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 52 /D+))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 /D-))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 54 /VIN))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x27_P1.27mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Teensy:Teensy40_SMT (layer F.Cu) (tedit 5D52D69C)
    (at 93.98 74.93)
    (fp_text reference U1 (at 0 -10.16) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Teensy4.0 (at 0 10.16) (layer F.Fab))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /11))
    (pad 33 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 54 /VIN))
    (pad 34 thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 /VUSB))
    (pad 32 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /GND_2))
    (pad 31 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 /3V3_3))
    (pad 30 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 /23))
    (pad 29 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /22))
    (pad 28 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 /21))
    (pad 27 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 /20))
    (pad 26 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 /19))
    (pad 25 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 /18))
    (pad 24 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 /17))
    (pad 23 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 /16))
    (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 /15))
    (pad 21 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 /14))
    (pad 20 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /13))
    (pad 19 thru_hole circle (at 16.51 -5.08) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /ON_OFF))
    (pad 18 thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /PROGRAM))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 /GND_4))
    (pad 16 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /3V3_1))
    (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 5.08) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /VBAT))
    (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /12))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /10))
    (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /9))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /8))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /7))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /6))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /5))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /4))
    (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /3))
    (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /2))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /1))
    (pad 54 thru_hole circle (at -15.875 1.27) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 52 /D+))
    (pad 53 thru_hole circle (at -15.875 -1.27) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 /D-))
    (pad 52 thru_hole circle (at -9.3716 3.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /DAT2))
    (pad 51 thru_hole circle (at -9.3716 2.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /DAT3))
    (pad 50 thru_hole circle (at -9.3716 1.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /CMD))
    (pad 49 thru_hole circle (at -9.3716 0.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /3V3_2))
    (pad 48 thru_hole circle (at -9.3716 -0.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /CLK))
    (pad 47 thru_hole circle (at -9.3716 -1.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /GND_3))
    (pad 46 thru_hole circle (at -9.3716 -2.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /DAT0))
    (pad 45 thru_hole circle (at -9.3716 -3.5) (size 0.804 0.804) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /DAT1))
    (pad 44 thru_hole circle (at 8.89 5.08) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /33))
    (pad 43 thru_hole circle (at 11.43 5.08) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /32))
    (pad 42 thru_hole circle (at 8.89 2.54) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /31))
    (pad 41 thru_hole circle (at 11.43 2.54) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /30))
    (pad 40 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /29))
    (pad 39 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /28))
    (pad 38 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /27))
    (pad 37 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /26))
    (pad 36 thru_hole circle (at 8.89 -5.08) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 /25))
    (pad 35 thru_hole circle (at 11.43 -5.08) (size 1.304 1.304) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /24))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /0))
    (pad 1 thru_hole circle (at -16.51 7.62) (size 1.404 1.404) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /GND_1))
  )
  (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x27_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3)
    (at 77.47 85.09 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x27, 1.27mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x27 1.27mm single row")
    (fp_text reference J1 (at 0 -1.695 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Edge A" (at 0 34.715 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 16.51) (layer F.Fab))
    (pad 27 thru_hole oval (at 0 33.02 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /30))
    (pad 26 thru_hole oval (at 0 31.75 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /32))
    (pad 25 thru_hole oval (at 0 30.48 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /33))
    (pad 24 thru_hole oval (at 0 29.21 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /31))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /29))
    (pad 22 thru_hole oval (at 0 26.67 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /12))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /11))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 24.13 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /10))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /9))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 21.59 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /8))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /7))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 19.05 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /6))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /5))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 16.51 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /4))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /3))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 13.97 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /2))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /1))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 11.43 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /0))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /DAT2))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 8.89 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /DAT3))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /CMD))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 6.35 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /3V3_2))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /CLK))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 3.81 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /GND_3))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /DAT0))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /DAT1))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /GND_1))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x27_P1.27mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 84.6 82.54) (end 84.6 67.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 107.95 66.7) (end 110.49 66.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 102.87 66.675) (end 105.41 66.675) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 76.2 85.09) (end 76.2 85.09) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 76.2 64.77) (end 76.2 67.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 76.2 64.77) (end 113.03 64.77) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 100.9 67.31) (end 100.9 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 84.6 67.3) (end 100.9 67.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 100.9 82.55) (end 84.6 82.54) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 76.2 82.55) (end 76.2 85.09) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 107.95 83.2) (end 107.95 66.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 110.49 83.2) (end 107.95 83.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 110.49 66.7) (end 110.49 83.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 105.41 83.2) (end 105.41 66.675) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 102.9 83.2) (end 105.41 83.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 102.87 66.675) (end 102.9 83.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 78.105 82.55) (end 76.2 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 78.105 67.31) (end 78.105 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 76.2 67.31) (end 78.105 67.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 113.03 85.09) (end 76.2 85.09) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 113.03 64.77) (end 113.03 85.09) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
